油液光谱仪标油采购需求

一、采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 75cst 基础标油 | 粘度 75cst | 毫升 | 1000 | 含税  13% |
| 2 | 20cst 基础标油 | 粘度 20cst | 毫升 | 1000 |
| 3 | 1000ppm 铬元素标油 | 元素浓度 1000ppm | 毫升 | 700 |
| 4 | 1000ppm 铁元素标油 | 元素浓度 1000ppm | 毫升 | 700 |
| 5 | 1000ppm 铜元素标油 | 元素浓度 1000ppm | 毫升 | 700 |
| 6 | 5ppm24 元素标油 | 24 种元素，元素浓 度 5ppm | 毫升 | 500 |
| 7 | 500ppm24 元素标油 | 24 种元素，元素浓 度 500ppm | 毫升 | 500 |
| 8 | 1000ppm24 元素标油 | 24 种元素，元素浓 度 1000ppm | 毫升 | 500 |

二、标油技术规格及性能要求：

1）所有标油应符合国标标准；

2）粘度范围：25-75cSt；

3）水分含量≤20ppm；

4）金属元素含量满足浓度要求，不影响光谱仪校准；

5）所有产品必选在保质期内，且无污染和变质现象。

6）所有标有必需带有原厂合格证书。

三、交货时间

交货时间： 自签订合同之日起 10 个工作日内完成交货。