


工作站及配套技术服务
比选文件


项目编号：HFBX2026064







采购人：上海海事大学
二〇二六年七月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026064；
项目名称：工作站及配套技术服务；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币29.8万元；
采购需求：本项目采购6台工作站以及配套技术服务。成交供应商负责6台工作站的供货、运输、现场搬运、安装调试工作，并根据采购方实验室现场科研环境完成配套软件适配、参数调优、联调试运行，确保软硬件整体性能完全匹配科研项目使用要求。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号。
交付时间：工作站合同签订后7日内送至采购方指定地点，并完成安装调试。配套软件合同签订后30日内完成安装、调整、调试，满足采购方科研项目要求。
质保时间：提供不少于3年的免费质保服务。
付款方式：合同签订后，甲方支付50%预付款，货到经甲方验收合格后的30日内，甲方支付剩余款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年7月13日（周一）上午11时00分
[bookmark: _GoBack]提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：张老师021-38284659


第二章 采购需求
一、项目概况
因科研项目需要，现采购6台工作站以及配套技术服务。成交供应商负责 6 台工作站的供货、运输、现场搬运、安装调试工作，并根据采购方实验室现场科研环境完成配套软件适配、参数调优、联调试运行，确保软硬件整体性能完全匹配科研项目使用要求。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	交货期

	1
	工作站
	国产
	台
	6
	一周

	2
	技术服务
	国产
	套
	1
	一月



三、技术要求
	序号
	型号
	数量
	配置参数

	1
	高性能指挥控制工作站
	2台
	1.中央处理器：采用 14 代酷睿处理器，性能不低于 i9-14900KF，24 核 32 线程（8 性能核 + 16 能效核），基础主频 3.2GHz，最大睿频 6.0GHz。
2.主板: （1）支持 Intel 12/13/14 代全系列酷睿处理器；采用不少于 12+1+1 相数字供电、6+6 相并联供电架构，保障长时间满载运行供电稳定；（2）内存支持双通道 DDR5，配备不少于4条DDR5 DIMM插槽，兼容 XMP 3.0 内存超频； （3）存储拓展：配置 3 个全速 PCIe 4.0×4 M.2 固态硬盘接口，配备独立 M.2 散热装甲，保障固态持续高速读写不高温降速；（4）显卡插槽：独立 PCIe 5.0 x16 全速显卡插槽，配备显卡快拆便捷卡扣，便于硬件维护升级；（5）外设接口：后置配备 DP、HDMI 视频输出接口、USB-C 10Gb 高速数据接口；（6）散热控制：搭载多温度传感器智能温控风扇系统，支持分路风扇调速、低负载风扇停转静音模式。（7）集成2.5Gbps高速有线局域网网卡+ Wi-Fi 6E（802.11ax）无线网卡。
3.独立图形显卡：性能不低于RTX5080，配备16GB GDDR7高速显存，原生支持PCIe 5.0总线、DLSS 4图形加速技术，支撑高精度三维建模、实时仿真可视化、AI 推理运算。
4.内存：整机配置不少于4根32GB DDR5内存，单根6000MHz频率。
5.系统固态硬盘：单块容量不低于 4TB，遵循PCIe 4.0 Gen4×4、NVMe 2.0高速协议。
6.电源： 额定功率不低于1000W，具备80Plus金牌能效认证，全模组线材设计，满足整机满负载稳定供电。
7.CPU 散热方案：一体式水冷散热器，保障处理器 7×24小时长时间高负载运算，无高温降频、过热重启现象。
8.操作系统：预装正版 Windows 11 专业版系统，提供永久正版授权。
9.显示器：尺寸≥27 英寸，2K（2560×1440）及以上物理分辨率，原生刷新率≥300Hz。

	2
	高性能数据分析工作站
	1台
	1.中央处理器：双路处理器，单颗核心数不低于 96 核，总线程数不少于 192 线程，基础主频≥2.55GHz，最大睿频≥3.8GHz，支持多线程大规模并行数据运算。
2.内存：配置不少于128GB DDR5 RDIMM服务器内存，单条频率4800MHz。
3.主板：（1）E-ATX 服务器主板，原生支持双路高性能服务器处理器；（2）配备不少于2个万兆10Gb/s有线以太网口，支持链路聚合；（3）存储拓展：不少于2 组 SlimSAS 8i 接口、1 组SlimSAS 4i接口、1 个 PCIe4.0 x4 M.2 高速固态插槽；（4）拓展插槽：不少于 4 个全速 PCIe4.0 x16 拓展插槽，可拓展多加速卡、采集卡、高速网卡；（5）支持不少于 12 通道内存架构，内存插槽总数≥24 个，支持后期扩容 TB 级内存。
4.独立图形显卡：性能不低于RTX5090DV2-24G，显存容量≥24GB GDDR7，显存位宽≥384bit，支持 PCIe5.0 x16 总线。
5.系统固态硬盘：容量≥4TB，遵循 PCIe4.0 Gen4×4、NVMe2.0 高速协议。
6.电源：额定输出功率不低于 2000W ATX 大功率电源，具备完整过压、过流、短路、过载保护机制，支撑双路 CPU + 多显卡长期满负荷运行。
7.CPU 散热方案：配套双路处理器专用一体式水冷散热装置，可保障双 CPU 7×24 小时持续满载数据运算无高温降频、过热重启。
8.操作系统：预装正版 Windows 11 专业版系统，提供永久正版授权。
9.显示器：尺寸≥27 英寸，2K（2560×1440）及以上物理分辨率，原生刷新率≥300Hz。

	3
	灵活任务工作站
	3台
	1.中央处理器：14 代酷睿处理器，性能不低于 i5-14600KF，14核20线程（6性能核+8能效核），基础主频≥3.5GHz，最大睿频≥5.3GHz。
2.主板：（1）兼容 Intel 12/13/14 代全系列酷睿处理器，采用6+1+1相混合数字供电；（2）双通道DDR4内存架构，不少于2条DIMM插槽，支持XMP内存超频；（3）存储拓展：不少于2 个PCIe 4.0×4 M.2固态硬盘接口； （4）显卡插槽：全速 PCIe 4.0 x16 插槽，配备显卡快拆便捷卡扣；（5）输出接口：搭载 HDMI、D-Sub 视频输出接口；（6）散热控制：多温度传感器智能温控风扇系统，支持分路风扇调速、低负载风扇停转静音模式；（7）集成不少于 2 个 10Gb/s 万兆有线以太网接口，支持链路聚合。
3.独立图形显卡：性能不低于RTX3050-6G，显存容量≥6GB GDDR6，支持 PCIe4.0 总线、DLSS 图形加速技术，适配中小型三维模型、科研数据可视化。
4.内存：整机配置 不少于2根16GB DDR4 内存，频率 3600MHz，双通道架构。
5.系统固态硬盘：容量≥1TB，遵循 PCIe3.0×4、NVMe1.4 高速传输协议。
6.电源：额定输出功率不低于 850W ATX 电源，具备过压、过流、短路多重电路保护。
7.CPU 散热方案：塔式多热管风冷散热器，满足处理器长时间中低负载稳定运行。
8.操作系统：预装正版 Windows 11 专业版系统，提供永久正版授权。
9.显示器：尺寸≥27 英寸，2K（2560×1440）及以上物理分辨率，原生刷新率≥300Hz。


（2）配置技术软件
技术软件包括地磁模拟系统软件和低磁化处理系统软件，具体要求如下：
· 包括地磁模拟系统软件和低磁化处理系统软件两个软件；
· 地磁模拟系统软件用于开展地磁补偿工作，应当包括三台恒流源控制等功能；
· 低磁化处理系统软件用于开展设备低磁化工作，应当包括恒流源控制、等差序列低磁化操作、等比序列低磁化操作等功能；
· 所有的软件功能实现应以实际系统的功能需求专门编制开发，需要现场调整和调试；
· 所有软件应能在所提供的所有工作站中稳定、流畅运行。
· 供应商应持有两套软件完整软件著作权、全部知识产权。项目使用期间若发生第三方知识产权侵权诉讼、索赔，全部法律责任与经济损失由成交供应商独立承担。
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	工作站配置
	优于或等于配置要求。具体见“三、技术要求-1.功能要求”。

	2
	软件功能
	包括地磁模拟系统软件和低磁化处理系统软件，所有的软件功能实现应以实际系统的功能需求专门编制开发，需要现场调整和调试。具体见“三、技术要求-1.功能要求”。



四、其他要求
1、质保服务：所有硬件3年质保期内免费保修、所有软件3年质保期内免费维护升级、电话报修后12小时内上门服务、24小时内排除故障。所有硬件过3年质保期后按原价维修及更换（价格按合同签订时的维修价格及零部件价格为准）、所有软件过3年质保期后按原价（合同签订时的维护升级价格）的20%进行维护升级，响应速度同质保期响应速度。
2、履约验收：依据提出的技术指标进行逐一验收，满足技术指标要求即视为验收合格。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年7月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026064                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
