**专业数码相机（一套）采购需求**

**主要技术参数指标如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技 术 参 数** | **服务** |
| 1 | 专业数码相机 | 1套 | |  |  | | --- | --- | | 产品类型 | 单反照相机 | | 传感器类型 | ▲CMOS（支持全像素双核CMOS AF） | | [传感器尺寸](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#chuanganqichicun) | 全画幅（35.9×23.9mm） | | [有效像素](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#youxiaoxiangsu) | ▲≥2010万 | | [影像处理器](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#yingxiangchuliqi) | DIGIC X | | [最高分辨率](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#zuigaofenbianlv) | 5472×3648 | | 图像分辨率 | 约2000万：5472×3648 约1270万：4368×2912 约890万：3648×2432 | | 高清摄像 | ▲4K超高清视频（2160） |  |  |  | | --- | --- | | **镜头特点** | | | 镜头卡口 | ▲[EF卡口](http://detail.zol.com.cn/digital_camera_index/subcate15_list_s8007_1.html) | | [对焦方式](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#duijiaofangshi) | 单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，手动对焦 | | 对焦区域 | 最大525区 | | 对焦点数 | ≥191点 | | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | | 对焦范围 | 长约90%×宽约100%的面积，长约80%×宽约80%的面积 |  |  |  | | --- | --- | | **显示功能** | | | 显示屏类型 | [触摸屏](http://detail.zol.com.cn/digital_camera_index/subcate15_list_s2062_1.html) | | 显示屏尺寸 | 3.2英寸 | | 显示屏像素 | 约210万点 |  |  |  | | --- | --- | | **快门性能** | | | 快门类型 | 电子控制焦平面快门 | | [快门速度](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#kuaimensudu) | 1/8000至30秒 1/8000至0.5秒 |  |  |  | | --- | --- | | **曝光控制** | | | 曝光模式 | 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) | | [感光度](http://detail.zol.com.cn/bk/15.html#ganguangdu) | ▲ISO 100-102400 |  |  |  | | --- | --- | | **存储参数** | | | 存储卡类型 | CF卡 | | 文件格式 | JPEG，HEIF，RAW，MP4 |  |  |  | | --- | --- | | **其它参数** | | | 产品接口 | RJ-45网络接口，Type-C，HDMI mini，3.5mm接口 | | 无线功能 | [WiFi](http://detail.zol.com.cn/digital_camera_index/subcate15_list_s3975_1.html)，蓝牙4.2 | | 质保二年,配原装充电器及原装电池二套.7\*24小时上门服务. |
| 2 | 专用镜头 | 1 | ▲品牌同相机  **主要性能**  镜头画幅 135mm全画幅镜头  镜头分类 单反镜头  镜头用途 标准镜头  镜头类型 变焦  镜头结构 13组18片  镜头卡口 EF卡口  滤镜尺寸 82mm  驱动马达 USM  **光学参数**  最大光圈 F2.8  最小光圈 F22  光圈叶片数 9片  焦距范围 24-70mm  等效焦距 38-112mm  最近对焦距离 0.38m  最大放大倍率 0.21倍  防抖性能 无  **其它参数**  镜头直径 88.5mm  镜头长度 113mm  镜头重量 805g | 质保二年,  官方正品。  7\*24小时上门服务。 |
| 3 | 专用镜头 | 1 | ▲品牌同相机  **主要性能**  镜头定位 135mm全画幅镜头  镜头用途 微距镜头  镜头类型 定焦  镜头结构 9组10片  镜头卡口 EF卡口  变焦方式 无变焦  滤镜尺寸 52mm  **光学参数**  最大光圈 F2.8  最小光圈 F32  光圈叶片数 8片  焦距范围 100mm  最大放大倍率 1倍  **其它参数**  镜头直径 105.3×75mm  镜头重量 650 | 质保二年,  官方正品。  7\*24小时上门服务。 |
| 4 | 存储卡与读卡器 | 2 | 产品类型 CF高速存储卡  产品容量 ▲512GB  存取速度 ≥1700MB/s读取速度和1200MB/s写入速度，满足4K视频拍摄需求  外形尺寸 可适用于采购相机  售后 终身质保 | 配备CFAST 2.0读卡器，支持最高500MB/s的传输速度 |
| 5 | 保护滤镜 | 1 | 滤镜类型 UV镜  产品口径 82mm  主要功能 有效滤除紫外线而不影响可见光的通过。在烈日下拍摄远方景物时可减少雾化现象。不影响曝光，对色温只有轻微的影响。  产品材料 光学玻璃 |  |
| 6 | 单反相机双肩包 | 1 | 样式 双肩包  容量 两机多镜  取镜方式 可通过后开式或侧开式方式直接取机  其他参数 通过外挂系统收纳三脚架 |  |
| 7 | 三脚架 | 1 | 产品类型 专业脚架+云台  最高工作高度 1505mm  最低工作高度 395mm  不升中轴高度 1350mm  折叠高度 395mm  最大负荷 8kg  管径 最大：25mm，最小：12mm  节数 5节  产品重量 ≤1.37kg |  |

注：

1. ▲投标方为厂家授权认证经销商并提供具体证明
2. 合同签订后5个工作日
3. 付款方式：验收合格后十个工作日通过银行转账方式一次性付清。
4. 未能按合同时间交货甲方将解除合同。