母联屏采购技术要求

1. 根据通风系统控制策略研究科研项目的需要，现需要采购母联屏一套；
2. 母联屏面板上安装有多功能数字仪表，能实时显示至少两屏发电机屏的电压、频率等参数，实现各发电机屏并车功能；
3. 系统为440V三相交流系统；
4. 需配置1000A和630A空气断路器各一套；
5. 需配置PLC系统一套；
6. PLC系统需能够实现远程监控配电板的运行状态，查看各项参数，接收并发送绝缘低、故障脱扣等报警信息，同时能远程控制配电板断路器分、合闸；
7. 需配置一套触摸屏，相关显示和操作通过触摸屏实现
8. 需提供系统必须外围设备及现场送货、测试服务；
9. 自甲方验收合格之日起，乙方承诺合同内产品售后质量保证期1年，终身维护；
10. 交货期：签订合同后3-6个月内。