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LED大屏采购建设
比选文件


项目编号：HFBX2026135







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026135；
项目名称：LED大屏采购建设；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币20.09万元；
采购需求：本项目拟对3C101报告厅现有投影显示系统进行升级改造，建设满足教学使用需求、报告厅使用需求的LED显示系统。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付期限：合同签订后10个日历天内，在甲方完成现场交付、具备施工条件前提下，完成设备供货、安装、调试，完成因本项目施工造成的墙体装饰面修复，达到验收条件。
质保期限：提供不少于5年的免费质保服务，自项目整体验收合格之日起算。
付款方式：货到经甲方验收合格后的14天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月18日（周三）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：徐老师021-38284899


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目拟对3C101报告厅现有投影显示系统进行升级改造，建设满足教学使用需求、报告厅使用需求的LED显示系统，进一步提升场所的显示效果、信息传达能力及综合应用水平，为学校各类教学、会议、报告和校园文化活动提供更加优质、稳定的显示保障，推动校园视听设施向高清化、智能化和现代化方向发展。
项目建设应充分考虑3C101报告厅现有音视频设备、信号源及相关配套设施的使用情况，合理规划LED显示系统与现有设备之间的接口及连接方式，尽可能实现必要设备的有效衔接与资源利用。在满足当前使用需求的基础上，兼顾系统的兼容性与后续扩展能力，为未来教学展示方式优化及视听系统升级预留合理空间。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	≥16.54
	㎡

	2
	视频处理器
	1
	台

	3
	配电柜
	1
	台

	4
	钢结构及包边
	≥16.54
	㎡

	5
	安全播放系统
	1
	台

	6
	线材辅材
	1
	批

	7
	安装集成
	1
	批

	8
	墙体装饰面、窗帘等拆除、垃圾清运
	1
	批

	9
	墙体装饰面、窗帘等修复、环境保洁
	1
	批


三、技术要求
1.功能要求：
1）显示：需支持高刷新率（≥3840Hz）、防蓝光护眼，保证录课无条纹、长时间观看不疲劳。
2）中控接口：需要支持RS485、RS232或者网口，提供开放控制协议，支持中控实现开关机、信号切换、亮度调节。
3）教学交互：需要支持多路HDMI输入、无缝切换。
4）播放内容管理：建设安全播放系统
5）运维：需要支持状态监测告警、前维护快修。
2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
1）运营维护：提供不低于五年质保服务，包括设备日常巡检、故障维修、系统调试、软件升级等。
2）备品备件：包括同批次模组4张、接收卡1张、适配电源1台。
3.中标方需承诺，在合同有效期内，若因采购方业务发展、系统升级或场地变更等原因需对已部署的系统进行迁移时，提供全面的技术支持与服务。服务内容包括但不限于系统评估、迁移方案设计、数据迁移、系统配置调整及迁移后的测试验证，确保迁移过程平滑无误且不影响业务连续性。
4.各项指标要求
	序号
	设备
	规格要求
	是否需要证明材料

	1
	LED显示屏
	[bookmark: _Hlk243750975]1.▲像素点间距：≤1.54mm，表贴三合一（1R1G1B，实像素，非动态虚拟像素）。需提供第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章；
	是

	
	
	2.LED显示屏尺寸长≥5.44m，高≥3.04m，采用GOB封装工艺；
	否

	
	
	3.刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz；
	否

	
	
	4.平整度≤0.05mm，发光点中心距偏差≤0.5%；
	否

	
	
	5.亮度≥600cd/m²,0-100%可调。具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控(0~100%可调)，支持无级调节；
	否

	
	
	6.对比度≥10000:1,色温支持1000K-20000K可调；
	否

	
	
	7.功耗：峰值功耗≤430W/m²平均功耗≤150W/m²；
	否

	
	
	8.色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
	否

	
	
	9.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘表面采用沉金工艺处理，具备消隐、节能功能；
	否

	
	
	10.支持HDR功能；
	否

	
	
	11.带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；
	否

	
	
	12.高清显示：支持4K、8K高清显示，符合CESI/TS006-20204K、8K超高清显示技术规范要求；
	否

	
	
	[bookmark: _Hlk243751394]13.▲防信号远程窃密技术:具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，需提供第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章。
	是

	
	
	[bookmark: _Hlk243751594]14.▲防电力远程窃密技术:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备，需提供带CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章。
	是

	
	
	15.一键除湿功能，对显示屏灯珠进行预热，蒸发LED灯珠内部湿气，支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%亮度逐步显示。
	否

	
	
	[bookmark: _Hlk243751722]16.支持低蓝光，源头减少蓝光波段能量，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的辐射应不产生损伤和危害。
	否

	
	
	17.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。
	否

	
	
	18.LED屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%。
	否

	
	
	[bookmark: _Hlk243752253]19.▲支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。
	是

	
	
	[bookmark: _Hlk243752351]20.▲需提供LED显示屏节能认证、3C证书复印件，并加盖投标产品制造商公章。
	是

	2
	视频处理器
	1.支持4096x2160@60Hz超高清信号采集，780万像素带载，12网口输出；最宽10240像素、最高8192像素；
	否

	
	
	2.视频接口：HDMI2.0*1、HDMI1.3*2（其中HDMI2.0接口，最高支持4096x2160@60Hz分辨率信号源输入）；
	否

	
	
	3.画质调节：支持输出画质管理，含亮度、色度、饱和度、对比度调整等；
	否

	
	
	4.支持一键全屏自动缩放，支持3种画面缩放格式，含点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，支持无极缩放；
	否

	
	
	5.支持发送卡和视频处理器二合，减少连线，提升稳定性兼容性；
	否

	
	
	6.支持U盘即插即播，可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件、视频文件和音频文件；最大支持3840*2160@60播放输出；支持自定义排版播放；支持多种切换特效；
	否

	
	
	7.支持用户自定义EDID和预设EDID；
	否

	
	
	8.支持增加OSD显示功能，颜色、大小、字体、位置、背景色可调；
	否

	
	
	9.液晶面板可实时显示型号、IP地址、窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示或网线连接状态、屏体亮度；
	否

	
	
	10.控制软件支持Windows、macOS、国产Linux、统信UOS、Ubuntu和麒麟操作系统；
	否

	
	
	11.需提供投标产品3C证书。
	否

	3
	配电柜
	1.设备额定工作功耗≥20KW；
	否

	
	
	2.设备采用手动+时控+远程+中控四位一体控制模式，多模式可正常切换、互锁兼容；
	否

	
	
	3.设备支持本地手动控制，具备一键启停功能，支持分步上电、分步断电，有效保障设备运行安全；
	否

	
	
	4.设备支持时控功能，可通过电脑远程设置定时运行参数，满足定时启停、无人值守运行需求；
	否

	
	
	5.设备支持远程控制，可实现远程电脑控制、远程中控系统控制，可远程完成设备启停、模式切换等操作；
	否

	
	
	6.设备配备串口+网口双通讯接口，兼容MODBUS-RTU、MODBUS-TCP通讯协议，支持实时数据通讯与指令传输；
	否

	
	
	7.设备可实时采集并上传设备运行状态、机身温度等参数，可在电脑终端实时显示运行数据。
	否

	4
	安全播放系统
	1.设备不借助其他外设或硬件组合，支持双重智能审核能力：内容安全审核过滤、数字水印校验。支持对多媒体文件预先嵌入数字水印信息；播放加载时，可校验水印信息的完整性、有效性，同时校验多媒体内容合规性，两项校验均通过后方可正常输出播放。支持水印溯源，水印算法符合相关安全规范。
	否

	
	
	2.设备集成存储管理系统、配备媒体播放系统，不借助其他外设、硬件组合，可直接添加视频、图片等多媒体文件存储至本机检测、播放，具有素材管理、节目制作、节目发布功能，实现专业的多媒体综合信息发布功能。
	否

	[bookmark: _Hlk243758039]
	
	3.▲支持对多种类型的多媒体文件进行审核过滤，涵盖视频文件：mp4、avi、mkv、mov、webm、wmv、flv、ts、vob；图片文件：jpg、jpeg、png、bmp、psd、ico、gif、tiff、raw、svg、heif；文档类文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt、epub、rtf、xml、md、odt、csv、mobi、json、html；需提供第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章。
	是

	
	
	4.▲系统支持对视频、图片、文本进行不合规内容识别，识别类别包含色情、政治有害、暴恐、血腥、毒品、赌博、敏感人脸、违规标识、敏感文本等违规内容。在不低于500000次识别测试中，不良信息的检出率≥99.99%，正常视频、图像、文字的判断准确率≥99.99%，误判率≤0.01%；需提供第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章。
	是

	[bookmark: _Hlk243758073]
	
	5.▲系统支持通过OCR识别提取视频画面、图片、字幕、弹幕、文档内文字，结合AI技术开展敏感内容检测；支持识别淫秽色情、政治有害、暴恐、违禁、低俗辱骂、宣扬暴力、邪教迷信、虚假有害信息以及法律法规禁止的各类内容。需提供第三方检测报告复印件并加盖投标产品制造商公章。
	是

	
	
	6.数字水印加密信息应确保隐蔽性，为隐形水印，已嵌入水印信息的多媒体文件，无法通过视觉、听觉等直观感受识别；对视频文件中的图像与音频同步嵌入数字水印加密处理，防止使用专业工具对音频进行替换、篡改。
	否

	
	
	7.系统检测到不合规内容时，提供多种预设方案进行告警，涵盖预设图、黑屏、切断时序器电源、切断配电柜电源，同时提供多种形式向用户进行告警，涵盖短信通知、微信通知、邮件、系统弹窗等。
	否

	5
	钢结构支架及包边
	框架材料全部为镀锌钢结构，框架四周采用不锈钢包边；需考虑学校地处海边盐碱环境，材质总体应耐锈蚀。
	否

	6
	线材辅材
	1.投标人根据建设内容，自拟线缆辅材清单及报价，此项需在报价清单中体现，需包含建设过程中所有所需线缆，后续建设过程中不得以任何理由进行线缆辅材的费用增加；
2.全部线缆辅材须采用国标优质材质，电源线纯铜足平方带3C认证，网络及高清线无氧铜芯、双层屏蔽抗干扰，线管线槽阻燃耐老化，五金配件防锈加固，整套布线材料绝缘阻燃、传输稳定、安全耐用，符合校园电气消防使用标准。
	否

	7
	安装集成
	投标人根据建设内容，自拟集成服务费清单及报价，此项需在报价清单中体现，后续建设过程中不得以任何理由进行相关的费用增加。
	否

	8
	墙体装饰面、窗帘等拆除、垃圾清运
	投标人根据建设内容，自拟墙体装饰面、窗帘等设备设施的拆除报价，拆除位置为LED可能涉及的相关区域，拆除项目为LED区域的墙面木板、窗帘、装饰板及毛毡板，以及相应区域内的其他材料，并包含学校后勤可能涉及的垃圾清运费用。
	否

	9
	墙体装饰面、窗帘等修复、环境保洁
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]投标人根据建设内容，自拟墙体装饰面修复报价，修复针对LED屏体安装完成后的周边收口区域，具体包括：LED屏体四周与墙面交接的木板装饰面恢复；窗帘回装；屏体周边毛毡板的裁剪修补；屏体边框与墙面之间的缝隙封堵、收口打胶；因拆除及安装施工造成邻近装饰面破损的局部修补，施工中做好教室内外桌椅、墙面与设备的防损、防尘、防污保护与保洁
	否



三、其他要求
1.包装要求：
1）所有设备和材料应采用适当的包装材料进行包装，以确保其安全和完整。
2）包装材料应具有足够的抗震、防潮、防尘等能力。
3）包装箱应具有足够的强度和刚度，以抵御处理和运输过程中的挤压、震动和碰撞。
4）应使用足够的缓冲材料来保护设备免受外部冲击和振动。
5）安装完成后应根据用户要求对包装做好回收处理工作。
2.运输要求：
1）运输车辆应符合货物的数量和体积要求，确保能够安全、稳定地运输设备。
2）运输过程中，应注意设备的平稳运输，避免剧烈震动和碰撞。
3）运输前应对货物进行仔细检查，确保所有包装箱和设备未受损。并提前两个工作日向甲方提出进校申请和车辆报备，明确到货时间。
4）在货物到达目的地后，应及时联系校方项目负责人，按要求将设备运至指定地点，配合校方检查设备，确保设备完好、型号规格符合项目要求。
3.售后服务要求：
1）质保期自项目验收合格之日起不少于5年。所有硬件质保期五年内免费保修，所有软件质保期五年内免费升级。提供7×24小时电话技术支持；接到采购人报修通知后，中标人应在30分钟内做出响应，若设备需现场维修，工程师应在2小时内到达现场，一般故障6小时修复，重大故障24小时修复，24小时未解决提供备用机。
2）在质保期结束前，须进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。
3）提供质保期满后常用设备及主要零部件维修报价表，质保期满后设备维修价格不得超过投标报价，响应速度同保修期响应速度。
4）在校级重大任务或重大考试期间，根据学校需求另外协调专业人员提供现场技术保障（含原厂技术支持），确保设备和系统的正常运行。
5）质保期内需提供相应的备品备件。
4.投标人必须为客户提供相应的免费培训服务，并根据客户需求制作使用教程（包括图文教程和视频教程）。培训内容应包括：针对业务操作人员、管理人员、技术维护人员、用户的培训。在投标人投标书中应提供详细的培训方案，包括培训计划、培训大纲和培训人次等。
5.履约验收：
1）验收主体
采购单位为验收主体，可邀请相关专业人员参与验收工作。
2）验收时间
项目竣工后，中标单位提交验收申请及完整资料，采购单位在10个工作日内组织验收。
3）验收方式
采用现场核查、设备检测、功能测试、资料审核相结合的方式，逐项核对验收内容。
4）验收程序
4.1中标单位提交验收申请及相关资料；
4.2采购单位组织验收小组开展验收；
4.3对照标准逐项核查，形成验收意见；
4.4验收合格出具验收报告，不合格按要求整改后重新验收。
5）验收内容及标准
5.1通用标准
5.1.1建设内容与合同、采购需求一致，无擅自变更减配；
5.1.2设备质量合格，相关设备提供第三方检测报告；
5.2分项标准
5.2.1设备：型号、规格、数量、参数符合约定，安装规范，软件授权有效、对接顺畅；
5.2.2功能：LED屏画面功能达标；
5.2.3服务：提供不低于5年质保及完整培训服务；
5.2.4文档：技术、资质、验收相关资料完整规范、真实有效。
6）验收不合格处理
首次不合格，中标单位15日内整改并重新申请验收；两次整改仍不达标，采购单位有权要求中标单位全额退款。
6.项目实施团队需由不少于6人组成，人员为投标人本单位人员（具备单位为人员个人缴纳社保保障资金的证明材料）；人员应具备相应的技术能力、具有相关技术认证证书及具备相关工作经验。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件（需包含相关算力调度平台），否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足“▲”技术条款的，每项扣3分；不满足一般技术条款的，每项扣1分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026135                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                           联系人：
电子邮箱：                                           公司地址：
电话：                                               联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
