发射光谱仪

技术指标

设备需求数量：1台；

（1）分析元素32个：Al、 Ba、 B、 Ca、 Cd、 Cr、 Cu、 Fe、 Pb、 Mg、 Mn、 Mo 、Ni 、P 、Si、 Ag 、Na、 Sn 、Ti 、V 、Zn 、Sb 、Bi 、As 、In 、Co 、Zr 、W 、Sr 、K、 Li 、Ce ;

（2）分析含量范围：0-1000ppm;

（3）谱线波长范围：190 - 810 nm;

（4）检测精度高，检出限小于1ppm;

（5）样品测试速度快，单次测试过程少于40秒;

（6）12块高性能CCD检测器系统,CCD检测器全谱分析技术;

（7）双光纤光路：罗兰圆光室焦距：500 mm；C-T光室焦距:72.5mm;

（8）温度稳定系统，恒温38度;