**油液PQ检测设备开发**

1、**设备应用场景**：船用润滑油，汽缸油等油品PQ值检测。

2、**报价：**不超过14万。

3、**交付方式：**在甲方指定的时间内完成设备研发，同时向甲方交付一套完整的设备、文档、使用说明书等全部技术资料。

4、技术指标：

检测磨粒范围：1μm以上铁磁性磨粒

最小检测PQ值：10以上

准确性：±4PQ或1%

再现性：±4PQ或1%

使用温度：5~35℃

操作语言：中文，英文

操作方式：电脑端或者设备端

5、**项目验收：**在收到设备10工作日内，甲方需提供部门或任务要求部门委派代表进行验收，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果，验收结果经双方确认后，由甲方负责人审核确认。

6、**付款方式与条件：**乙方交付产品并经甲方验收合格后的一个月内，甲方凭验收合格文件等材料以银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。