


中远报告厅LED显示屏建设项目
比选文件


项目编号：HFBX2026072







采购人：上海海事大学教育发展基金会
二〇二六年八月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。上海海事大学教育发展基金会将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026072；
项目名称：中远报告厅LED显示屏建设项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币20万元；
采购需求：本项目主要针对上海海事大学图书馆现有多功能厅进行智能化升级改造，包括新增一套LED大屏，部署专业舞台灯光系统（含面光灯、染色灯、控制台、信号放大器），安装视频矩阵、多媒体插座及线材配件。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号。
交付时间：合同签订生效后30天内完成安装调试。
质保时间：整机设备质保3年，核心部件（LED灯珠、主板）质保5年。
付款方式：合同签订后十个工作日内，甲方支付30%预付款，整体验收合格后的十个工作日内，甲方支付剩余70%款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年8月17日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707、13764131075
技术信息：张老师021-38284568、18918908826


第二章 采购需求

一、项目概述
本项目针对上海海事大学图书馆现有多功能厅进行智能化升级改造，主要包括：
- 新增LED大屏一套（支持4K@60Hz、HDMI 2.1输入）
- 部署专业舞台灯光系统（含面光灯、染色灯、控制台、信号放大器）
- 升级音响调音台、视频矩阵、多媒体插座及线材配件
- 舞台整体背景墙面装饰面及台面铺设阻燃地毯 ，更换地插，预埋强弱电线路
- 整体系统联动调试、操作培训及整机三年质保服务。
目标：打造集会议、演出、教学于一体的现代化智慧多功能厅。
二、改造方案设计
2.1 全彩室内LED显示屏
屏体尺寸：宽5.76米×高3.2米，约18.43㎡。采用“壁挂式”挂墙方式安装，钢架结构固定。安装完成后显示屏整体突出墙面≤10厘米。
	序号
	名称
	技术参数条款
	备注

	1
	LED显示屏
	1、 ▲像素点间距：
≥0.8mm     ≤1.9mm(P1.86/P1.875)级小间距均可
2、 单元板分辨率：
≥14792 Dots
3、 ▲刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
4、 像素构成：1R、1G、1B
5、 ▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光
6、 驱动方式：恒流驱动
7、 控制方式：同步控制系统
8、 维护方式：前后双向维护
9、 整屏平整度≤0.04mm
10、 白平衡亮度：0-820cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%
11、 色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
12、 水平视角≥175°；垂直视角≥175°
13、 ▲对比度≥10000：1
14、 灰度等级≥16bit 
15、 峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²
16、 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
17、 输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
18、 ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
19、 为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。
20、 所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。
21、 要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。
22、 ▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
23、 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上。
24、 长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯
25、 LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨。
26、 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接。
27、 显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
28、 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
29、 为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
30、 为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
注：以上1-31技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章），未提供相应证明材料的不计算得分。
31、 ▲LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。
32、 ▲为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）
33、 ▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。
34、 为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。
35、 ▲为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的ROHS检测报告复印件或扫描件证明）
	根据项目选择合适参数

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据或32组串行数据。
2.支持8bit视频源输入
3.支持低亮高灰
4.支持色温调节
5.支持亮、色度一体化逐点校
6.支持标定标序
7.支持任意抽行、抽列、抽点
8.支持画面旋转
9.支持固件快速升级和快速下发校正系数
10.支持数据组偏移
11.支持环路备份
12.支持固件程序备份和回读
13.支持网线状态监测
14.支持7×24h不间断工作
15.硬件接口HUB75接口
16.通过GB 4943.1-2011、GB 4943.1-2011检验提供相关报告；
17.为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）                                                                                                                                                                                                          18.支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）                                                                                             19.支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）
	

	3
	视频处理器
	1.支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入
2. 支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
3. 支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
4. 支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
5. 支持视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放
6. 支持3画面显示，窗口位置、大小可自由调节
7. 支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术
8. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联
9. 支持RS232串口协议控制
10. 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节
11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
12.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz
13.功率 30W
14.工作环境 温度 -30℃~60℃/-22°F~140°F
15.须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。
16.视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
17.通过该发送可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在100K以内（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
18.视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
19.在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的散热效果
20.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
21.可在局域网内实现通过 web 控制设备，支持 Windows、macOS、Linux、麒麟系统、 Android、iOS 等系统平台，支持电脑、平板、 手机等多种硬件平台。 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
22.可稳定的兼容显卡，网络盒子，会议系统， 拼接器，DVD，信号发生器等多种信号源 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
	

	5
	电源
	1.功率输出：200W，输出电流：40A
2.内置EMI滤波器，100%负载老化
3.具有过压.过流.超温及短路保护
4.2年保修，终身维修
5.输入电压：90V-132V/170V-264V，输入频率：47-63Hz
6.输出电压：5V，输出电压调整范围：10%
7.输出过载保护：110-150%（自恢复），输出过压保护：115-150%
8.安全标准：根据GB4943.UL60950.EN60950设计
9.EMC标准：根据GB9254.EN55022 A级设计
10.平均无故障工作时间：＞50,000hours
11.散热方式：风冷
12.输出纹波噪音：100mv
	

	6
	配电柜
	国标
1.智能配电箱，支持一键启动一键关闭，支持中控开启与关闭；
2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能；
3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施；
4.负载能力：不小于10kW。
	

	7
	钢结构
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、要求：抗震7级，抗风8级；
5、包边：不锈钢包边；
	



2.2 舞台效果灯光系统
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	舞台面光灯
	AC90V-220V, 200W, 18颗四合一灯珠, DMX512控制, 1670万色变化光源寿命:6-10万小时 
颜色:1670万种颜色变化 
LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）
控制:DMX512、主从控制、自走，配置相应遮光挡板
	8
	台

	2
	舞台染色灯
	AC90V-220V, 200W, 
60°光束角,  
色温：3200-6500
额定功率：250W
光源寿命：50000-100000　hours 
频闪：1-10次/每秒
模总功率：150W
透镜角度：60°
	7
	台

	3
	灯光控制台
	DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光
电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光。使用
珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。
带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面
板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，
方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩
虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔）
	1
	台

	4
	灯光信号放大器
	每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX
1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，输入/输出光电隔离。
8路光隔离信号分配输出
各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V数字信号指示灯
DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M
DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F
DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F
放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度.
若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器.
每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具.
外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生
多路DMX后级共享一套控制系统
	1
	台

	5
	灯光电源及信号线
	全部采用暗线预埋，提供标准的安全措施前提下规范布置顶部电源，信号线， 需要配备安全绳，电源对接使用电木对接头，搭建安全规范多层脚手架
	1
	项

	6
	灯光安装支架
	舞台顶部+观众席位支架组, 含固定原始吊顶，原始吊顶若有破坏需要自行修复原貌。包含高空作业及多层脚手架搭建，观众席座位拆卸后要完成复原。
	1
	项



2.3 音视频增补设备
	序号
	设备名称
	技术参数摘要
	数量
	单位

	1
	24路调音台
	16路单声道输入与4路立体声输入通道。
每路单声道输入均支持平衡式XLR话筒输入与平衡式TRS线路输入。
每路单声道话筒输入通道均支持低频切除。
每路单声道输入通道设有3频段式均衡器，带中频扫频，设有峰值LED指示灯。
2路立体声输入通道支持单声道XLR与TRS输入；2路立体声输入通道支持RCA输入。
每路立体声输入通道设有4频段式均衡器与峰值LED指示灯。
8枚压缩器控件与8个断点插入接口。
每路通道均设有编组1/2、编组3/4与主混音左/右总线分配。
主混音采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，并设有7频段式图示均衡器。
主混音支持断点插入。
内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
	1
	台

	2
	8进8出无缝高清视频矩阵
	支持HDMI 1.4, 最高分辨率3840x2160@30Hz, 内置EDID, 双声道，支持电脑软件控制，要求对接原有智能系统系统，内容要求可编译到智能控制界面，方便操作
	1
	台

	3
	摄像头
	传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
快门：1 s~1/30,000 s
慢快门：支持
聚焦模式：半自动;手动;自动
日夜转换模式：自动ICR彩转黑
日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换
背光补偿：支持
宽动态：支持真宽动态
强光抑制：支持
3D降噪：支持
透雾：支持
区域曝光：支持
区域聚焦：支持
图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度
图像参数切换：支持
白平衡：手动白平衡，自动白平衡（宽），自动白平衡（窄），锁定白平衡，日光灯，白炽灯， 暖光灯，自然光
数字变倍：16倍
光学变倍：25倍
隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置
信噪比：＞52dB
镜头
焦距：4.8 mm~120 mm，25倍光学变倍
光学变倍速度：大约3.5s
视场角：水平视场角：55°~2.65°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.50°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.03°（广角~望远）
最大光圈数：F1.6
云台
水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s
比例变倍：支持
预置点个数：300个
巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点
花样扫描：4条
断电记忆：支持
守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描
3D 定位：支持
方位角信息显示：支持
定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验;辅助输出
视频
最大图像尺寸：2560×1440
码流类型：主码流;子码流;第三码流
H.264：Baseline Profile;Main Profile;High Profile
H.265：Main Profile
Smart 264：支持
Smart 265：支持
SVC：支持
ROI：固定区域ROI
音频环境噪声过滤：
网络
接口协议：ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口
最大取流路数：6路
接口
内置麦克风：支持双mic功能
网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
电流及功耗：
最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%;(无凝结)
认证
防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006
	3
	套

	4
	多媒体插座
	银色不锈钢面板, 内置4个面板孔位, 含电源/HDMI/卡侬/音频/网线等多功能模块  
	3
	套

	5
	音视频线材配件
	4K高清HDMI线+光纤版本, 含逆看电视预埋+音频线+网线
	1
	套

	6
	设备安装及调试
	线路布置+头子焊接+对接+地插座安装+整体系统调试等
	1
	项

	7
	中控编程
	1.设备控制层编程
2.场景(模式)编程
3.用户界面(UI)编程
4.信号路由与音视频管理编程
5.逻辑控制与自动化编程
6.远程管理与监控编程
7.系统架构与通信编程
8.测试、调试与优化
	1
	项


2.4 舞台基础改造工程
(1) 舞台整体背景墙面装饰面及台面处理
- 原有多余背景板拆除，包含垃圾清运；
- 增设整体背景墙面的软硬包布局，颜色与原有装修协调；
- 铺设阻燃地毯，厚度≥8mm，防火等级B1级以上；
- 表面平整无鼓包，边缘收边严密，颜色与原有装修协调；
- 地毯下加装防滑垫层，确保行走安全。
(2) 地插更换
- 更换为180°翻转的多功能地插，包含：
  - 五孔电源插座 ×1
  -网络接口
  - HDMI接口 ×1（支持4K@60Hz）
  - 音频卡侬接口 ×3
- 间距≤1.5米，均匀分布，标签清晰标注功能。
(3) 线路预埋
- 强弱电分离布线，强弱电间距≥30cm；
- 地面开槽，舞台地板开槽等需要自行修复舞台地面及观众区域地面；
- 使用镀锌钢管穿线，外覆PVC保护管；
- 所有接头采用焊接+绝缘胶带+热缩套管三重防护；
- 线路走向贴标签，便于后期维护。
2.5 施工组织与进度计划
总工期：25日天（含设备采购、运输、安装、调试、验收）
	阶段
	时间节点
	工作内容

	第一阶段
	第1–3天
	现场勘查、图纸深化、材料下单

	第二阶段
	第4–10天
	舞台地毯铺设、地插更换、线路预埋

	第三阶段
	第11–20天
	灯光系统安装、音响布线、视频矩阵调试

	第四阶段
	第21–25天
	系统联调、压力测试、培训交付、竣工验收



三、售后服务与保障
- 质保期：整机设备质保3年，核心部件（LED灯珠、主板）质保5年；
- 响应时间：故障报修后2小时内响应，24小时内到场处理；
- 培训服务：免费提供操作培训（含灯光编程、调音台使用、视频矩阵切换）；
- 备件支持：常备关键易损件（如LED灯珠、电源模块），确保快速更换；
- 增值服务：赠送年度系统健康检查 + 紧急备用设备租赁权。
- 免费提供4块LED备板


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	5
	提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得1分；最高得5分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	产品质量保障
（客观分）
	5
	若报价人为投标产品（室内全彩显示屏）的制造商或提供产品来源渠道合法的证明文件的（包括但不限于销售协议、代理协议、厂家授权等）及原厂售后服务承诺书（质保至少3年）的得5分，未提供或有缺项的不得分。若供应商为最终制造商的须提供相应证明。（须提供相关证明材料）

	4
	技术方案
（主观分）
	8
	根据各报价人提供的技术方案（包括但不限于方案的描述、设备的组成、尺寸的合理性、指标的先进性、设备安全性、易用性、个性化定制灵活性等）内容进行综合评审：
1、技术方案与本项目需求的吻合程度较高，具有较好的科学性、合理性、先进性，案完整、合理、思路清晰，能够充分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且技术方案已充分考虑用户的日常用途和需求的得8分；
2、技术方案与本项目需求有一定的吻合度，方案体现出一定的科学性、合理性、先进性，方案基本完整、合理、能够基本满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且技术方案显示已考虑到用户的日常用途和需求但存在部分欠缺的得6分；
3、技术方案与本项目需求吻合度较差，方案未明显体现出科学性与先进性，针对用户的日常用途和需求所提合理性建议较少，方案能部分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求的得4分。
4、未提供或方案不合理的得0分。

	5
	技术指标
（客观分）
	20
	根据采购需求中“技术要求”内容进行评审，技术参数全部满足采购文件技术需求且无负偏离的得20分，每有1项指标负偏离扣2分，扣完为止。
注：“▲”指标须提供相关证明资料，具体要求如下：
[bookmark: _GoBack]采购需求中明确要求提供证明资料的，则响应文件中须提供对应条款的证明资料；

	6
	项目实施
（主观分）
	8
	根据各报价人所提供的与供货有关的辅助服务，包括安装、调试、项目实施进度计划、现场管理、提供技术援助等内容，考量报价人的项目实施优劣，并对所有合格报价人的项目实施方案进行评审：
1、有较好的安装调试方案，进度计划内容全面、描述清晰，科学合理、可操作性强，提供可靠的、有针对性的技术援的得8分；
2、安装、调试方案描述较明确，进度计划内容较全面但描述简单，可操作性一般，提供技术援助、符合行业规范但针对性不强的的得6分；
3、安装、调试方案较简单，进度计划内容不全面，可操作性相对较差的得4分；
4、未提供相应内容的不得分。

	7
	安全、文明施工措施（主观分）
	5
	所采取的安全、文明施工（包含但不限于脚手架搭设、高空作业防护、降噪防尘、施工区域隔离、人员及材料进出管理等）保证措施：
1、方案清晰阐述不影响采购人及周边未施工范围正常使用的，具有针对性的措施得5分；
2、方案有基本的安全文明施工措施，但针对性、具体性或可行性存在不足，对周边环境的影响控制描述不充分得3分；
3、方案内容空泛、缺乏具体措施，或措施明显不合理、难以实施得1分；
4、未提供相应内容的不得分。

	8
	故障及应急处理
（主观分）
	5
	根据各报价人提供的故障及应急处理方案等内容进行综合评审：
1、故障管理及应急处理方案细致、全面，各种故障处理预案准备充分的得5分；
2、故障管理及应急处理方案较为细致，但各种故障处理预案准备不够充分的得3分；
3、故障管理及应急处理方案简单，各种故障处理预案准备有欠缺的得1分；
4、未提供相应内容的不得分。

	9
	验收保障
（主观分）
	3
	根据各报价人所提供的验收方案、验收缺陷处置、性能违约赔偿是否符合足以保护采购人的权益等内容，考量报价人所提供验收保障的优劣，并对所有合格报价人的验收保障进行评审：
1、验收体系完善，验收方案具有针对性和可操作性，违约赔偿详尽得3分；
2、验收体系基本可行，验收方案较为合理，针对性和可操作性一般，违约承诺较为详尽者得2分；
3、验收方案一般，针对性和可操作性较有欠缺，缺少违约承诺得1分；
4、未提供相应内容的不得分。

	10
	培训方案
（主观分）
	3
	根据各报价人所提供的培训大纲、培训时间、培训人员等内容进行综合评审：
1、报价人提供的培训大纲内容详细，培训人员较多且经验丰富、培训时间满足采购文件要求的得3分；
2、报价人提供的培训大纲内容简单，培训人员数量一般；培训时间基本满足采购文件要求的得2分；
3、报价人提供的培训大纲内容详细，培训人员较少；培训时间未能满足采购文件要求的得1分；
4、未提供相应内容的不得分。

	11
	售后服务承诺及保障措施
（主观分）
	8
	根据各报价人所提供的售后服务响应时间、质保期限、服务内容与计划、维保内容与价格、备品备件供货与价格、能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，考量报价人所提服务承诺及保障措施的优劣，并对所有合格报价人的服务承诺及保障措施进行评审：
1、有较好的售后服务响应时间、完善的质保期限和服务计划与内容、合理的维保服务价格及备品备件价格、可靠的备品备件供货渠道，承诺的各项服务质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，保障措施切实有利得8分；
2、方案完整、符合行业规范但针对性不强，承诺的各项服务质量指标符合采购文件要求，有针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，保障措施可行但存在欠缺的得6分；
3、方案基本完整，承诺的各项服务质量指标基本能符合采购文件要求，有部分延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，但可行性较差欠缺较多的得4分；
4、方案不完整或有不符合招标文件要求，承诺的各项服务质量指标不能完全符合采购文件要求，未能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他优惠承诺的得2分；
5、未提供相应内容的不得分。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学教育发展基金会                    项目编号：HFBX2026072                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我方提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我方需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学教育发展基金会
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
