采购需求

采购多功能履带式水下机器人一套，参数需求如下：

（1）耐压防水≥100米，水下屏蔽铠装缆长度≥100米，岸基供电，支持二次开发。

（2）摄像头≥1套（2K分辨率），配套摄像头云台。

（3）水下推进器8套，单台推进器推力≥10KG。

（4）水下机器人配套耐腐蚀履带底盘（防水≥100米）。

（5）水下LED灯4套（标称光亮度≥2000流明）。

（6）深度计1套。

（7）水面一体式控制台。

（8）具备基础控制/定点定深/视频遥控/视频录制/拍照等功能。

（9）配置防水浮力块和机身配重块，可供负载变化调节。

（10）提供至少一年保修和技术支持（咨询）服务。