技术要求

设备名称：静态数据采集仪

**1．设备构成**

1.1 数据采集箱300通道

**2. 主要技术参数及配置**

根据测量方案，完成1/4桥（公共补偿、三线制）、半桥、全桥状态的静态应力应变的多点巡回检测；

对小于20mV的电压信号进行巡回检测，分辨率可达1μν；

连续采样频率1Hz

测量应变范围±20000με

最高分辨率1με

**3. 售后服务**

1) 安装培训：销售厂家产品到货后派遣专业的工程师进行培训

2) 质量保证期：产品到货验收后，质量保证期为3年

3) 产品维修：产品出现，可及时维修，并且有备用机器，如果发生维修期间，可供应急使用。

4、提供上述部件系统的安装、调试、培训等服务，软件免费升级。