**低温槽技术要求**

设备数量：1台；

1. 触摸屏，可以显示温度、时间等参数
2. 温度范围 (°C)：≥-40 至 +300
3. 稳定性 (°C)：≤±0.1
4. 设置/显示分辨率 (°C)：≤0.1
5. 功率 (kW)：≤3
6. 泵流量(l/min)：≥15
7. 泵功率 (bar)：≥0.45
8. 浴槽开口/深度 (W x L / D cm)：≥18x 14/14
9. 充液体积(L)：≥20
10. 配有外置循环杯、保温管路以及配套专用样品架
11. 机器尺寸(L\*W\*H/cm)：≤46\*40\*85
12. 其他要求：合同签订后10个工作日内交货