智能氧化实验装置技术要求

设备数量：1套；

配置参数：

1、电解实验电源200V/50A套定制恒流恒压，

2、可编程控制系统T16+H041套，

3、低压电器系统开关接触器按钮指示灯转换开关等，

4、制冷系统1030W1套，5电热系统1.5KW1套

6、电解液循环系统4L/min1套

7、电解槽300\*500\*4001套，

8、电脑系统及软件ForceControl,

9、电脑控制系统thinkpad笔记本电脑1台，或者电脑集成在设备屏幕控制柜中。

10、数据通讯装置1TPLINK套，

11、温控系统及传感器PT1001套，

12、其他附属配套材料1套

13、304不锈钢外壳1450\*1420\*6001套

14、设备需要具有移动滚轮，方便移动。

15、配备电镀