


CCTV远程监控智慧大屏系统采购项目
比选文件
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采购人：上海海事大学
二〇二六年八月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026077；
项目名称：CCTV远程监控智慧大屏系统采购项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币14万元；
采购需求：本项目旨在围绕智慧港口远程操控与可视化监控教学需求，建设与岸边集装箱起重机远程操作实训系统相配套的CCTV远程监控智慧大屏系统，构建多画面集中显示、作业状态联动监控和数据可视化展示的一体化教学环境。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市浦东大道2600号。
交付时间：合同签订后15天内交货并安装调试完毕。
质保时间：提供不少于两年的产品质保服务。
付款方式：货到验收合格后的一个月内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年9月4日（周五）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707、13764131075
技术信息：沈老师021-50460391、13564049658


第二章 采购需求
一、项目概况
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	主要规格

	1
	CCTV远程监控智慧大屏系统
	国产
	套
	1
	1、窄边LED拼接显示大屏：COB1.25箱体，
≥16块显示屏，屏幕显示尺寸为≥3000*1687.5mm，分辨率为≥2400*1350
2、安装结构及配套组件：屏体结构使用吊装钣金箱体结构，吊杆为可调节高度的镀锌圆管，结构内部通过20*40mm的方管进行固定以及包边，以及配套线材
3、视频控制系统：支持HDMI 2.0、HDMI 1.3及USB 3.0等多路视频输入，支持多图层显示、输入源备份、画面布局调节及显示屏运行状态监测。
4、岸桥作业监控系统：支持不少于16路CCTV相机视频信号，并与现有岸桥PLC控制系统进行数据对接，实现监控画面随作业动作联动切换。
5、视频控制与岸桥作业监控终端：部署岸桥作业监控软件、视频显示控制软件及相关通信程序；CPU主频≥2.5GHz（6核以上），内存 16GB，SSD 512GB，千兆以太网接口，满足视频监控、显示控制及PLC通信等应用同时运行需求。预装Windows操作系统预装及项目所需系统运行环境



二、技术要求
以下要求为项目基本要求，应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确的技术参数和性能指标（配置）（其中带“★”号条款为核心指标项，不允许负偏离；带“▲”为扣分项）
（一）COB1.25箱体
1.★不少于16块显示屏，屏幕之间应无缝拼接
2.★Pitch(mm)：1.25
3.★LED类型：1R1G1B全倒装封装
4.模组分辨率：120*135
5.模组尺寸(mm*mm)：150*168.75
6.表面硬度：2H
7.灯板表面防护等级：IP65
8.模组平整度(mm)：≤0.15
9.模组厚度(mm)：2.6
10.模组间拼缝(mm)：≤0.1
11.托盘模组组成：无托
12.箱体模组组成：2*4
13.像素密度(点/m2)：640000
14.箱体厚度(mm)：32
15.整机重量（kg）：≤4.6
16.维护方式：前维护
17.箱体材质：ADC12
18.箱体平整度(mm)：≤0.1
19.★整机尺寸(mm*mm)：≥3000*1687.5
20.★整机分辨率：≥2400*1350
21.整机厚度(mm)：35
22.整机平整度(mm)：≤0.15
23.单箱体平均功耗(W)：22
24.单箱体最大功耗(W)：66
25.每平米平均功耗(W)：110
26.每平米最大功耗(W)：330
27.供电要求(V)：100~240
28.单点亮度矫正：支持
29.单点色度矫正：支持
30.★白平衡亮度：不低于500cd/m²，亮度可调
31.色坐标：Typ：Cx＝0.285Cy＝0.300，可调
32.色温(K)：Typ：9000，2000~10000K可调
33.色域：＞105%NTSC，＞95%BT709
34.水平视角(°)：≥165°
35.垂直视角(°)：≥165°
36.亮度均匀性：≥97%
37.色度均匀性：∆u'v'≤0.005
38.环境光对比度:5000:1
39.暗室对比度:≥1000000:1
40.换帧频率(Hz):50/60
41.刷新率(Hz)：≥3840
42.驱动方式：PM驱动，恒流直驱
43.灰度(bit)：13bit
44.支持7×24小时连续运行
45.★屏体结构应采用吊装钣金箱体结构，吊杆为可调节高度的镀锌圆管，结构内部通过20*40mm的方管进行固定以及包边，并配备配套线材、线槽线管
（二）视频控制系统
1.采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2.★输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），上述接口须由视频控制器原生提供。还应具备DVI、VGA、DP、复合视频（CVBS）、RS-232IN/OUT及USB固件升级接口，允许通过配套转换或扩展设备实现。
3.视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6.可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7.★图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8.★支持通过上位机软件实现对显示屏进行连接与控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大地方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11.★支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏、场景、输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15.▲支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，7*24小时运行，无需做任何其它设置。
17.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MACOS、深度Linux、银河麒麟、统信UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗Linux等。
（三）岸桥作业监控系统
1.系统应支持不少于16路CCTV网络摄像机视频信号的统一接入和集中管理，兼容主流RTSP、ONVIF等标准网络视频协议。
2.系统应支持H.264、H.265视频编码格式，单路视频支持显示分辨率不低于1920×1080，并能根据网络状况和显示需求选择主码流或辅码流。
3.系统应支持多画面分屏显示模式，支持监控画面窗口的拖动、全屏显示及布局保存。
4.★系统应支持PLC通信接口适配，兼容采购人现有岸桥PLC控制系统（西门子S7系列）。应能够与采购人现有PLC控制系统进行数据对接，采集岸桥运行状态及作业动作信号，包括但不限于大车运行、小车运行、起升下降、吊具开闭锁、吊具着箱、起吊及故障报警等信号。
5.★系统应根据采购人现有岸桥西门子S7系列PLC作业状态自动调用对应机位的CCTV监控画面，实现监控画面随作业动作联动切换；联动规则、显示位置及画面组合应支持配置。
6.系统应同时支持自动联动和人工控制两种模式。在人工控制模式下，操作人员可手动选择、切换、放大或恢复任一监控画面；人工操作不得影响PLC数据的正常采集。
7.从PLC作业状态发生变化至对应监控画面开始切换的响应时间应不超过1秒；画面切换过程中不得出现系统卡死、程序退出或长时间黑屏。
8.系统应支持将岸桥主要运行状态、设备名称、摄像机名称、当前作业动作及报警提示等信息叠加显示在监控界面上。
9.系统应支持作业监控场景的预设、保存、调用和修改，可根据教学及实训需要配置不同的画面布局和联动方案。
10.系统应具备视频信号和通信状态检测功能。当摄像机离线、视频信号中断、PLC通信异常或数据长时间未更新时，应在界面上进行明显提示。
11.系统应具备断线自动重连和异常恢复功能。摄像机或PLC通信短时中断并恢复后，系统应自动重新建立连接，无需重新启动终端。
（四）视频控制与岸桥作业监控终端
1.CPU主频≥2.5GHz（6核以上）
2.应具备H.264、H.265硬件加速解码能力，应支持不少于16路高清视频解码、PLC数据通信和大屏显示控制同时运行的要求。
3.不低于512GBSSD硬盘
4.不低于16GB内存
5.网卡：1000Mbps以太网卡
6.USB接口数：不少于4个；
7.视频接口：HDMI或DP接口
8.★终端应预装岸桥作业监控软件、视频显示控制软件、PLC通信程序及项目运行所需的驱动、运行库和组件，交付时应能够直接投入使用。
9.终端应支持7×24小时连续稳定运行；在视频接入、PLC数据通信及智慧大屏显示同时运行状态下，不得出现明显卡顿、程序崩溃或通信中断。
（五）技术资料交付要求
1.★中标人须在交货验收时，向采购人交付以下完整技术资料：
a)岸桥作业监控系统完整源代码及配套工程文件，确保采购人可独立编译构建；
b)技术文档资料：包含操作使用手册、技术说明书等。
c)接口与通信资料：包括岸桥PLC通信协议说明、通信参数、数据点表、变量地址、数据类型、联动逻辑说明、CCTV摄像机接入信息及视频流配置说明。
2.★使用、维护及二次开发权：
本项目全部源文件、源码工程及技术资料的交付费用和授权费用均已包含在合同价款中。采购人对中标人交付的岸桥作业监控系统源码及相关技术资料，享有永久的、非排他的、无地域限制的使用、复制、备份、修改、调试、编译、构建、部署、维护、升级及内部二次开发权，并有权根据教学、科研、系统维护及功能升级需要，委托第三方开展维护和二次开发。

三、其他要求
1、质保服务：2年免费质保与运维服务（含维护、培训、技术支撑、7×12小时响应）
2.包装和运输：产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件、使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。设备直接免费送至采购方指定地点。
3.质保要求：
①质保期内，提供软件免费升级服务。
②质保期内出现的质量问题，须2小时内响应，12小时内派人到现场解决问题，48小时内解决问题；如在48小时之内仍不能排除故障的，应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后出具书面故障诊断报告备案。
4.履约验收：
验收主体：上海海事大学；
验收时间：设备送达指定地点并安装调试完毕后；
验收方式：现场功能测试验证；
验收内容：设备功能及相关文档资料；
验收标准：按照采购需求中的技术参数进行验收。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026077                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
