**采购需求：MCP-SM-M-HP04硫化物固态电解质**

**硫化物固态电解质：**

产品参数要求：30℃下，离子电导率不低于4.3 ms/cm；

样品材质折射率大于1.5；

体积比表面积大于7 （sq.m/c/c）

**采购数量： 2 Kg**

**要求供货日期：**合同签署后7日内供货