AIS-MOB模具生成服务需求

适用标准：IEC 61097-14, 60945 (environmental/EMC), 61108 parts 1, ITU-R M.1371

1. 外观：符合甲方设计要求；
2. 浮性：水中可浮；
3. 材料：ABS/PC；
4. 密封：60m；
5. 激活方式：人工启动、自动启动（海水开关）；
6. 灯光：工作指示灯、AIS发射闪光灯（设导光柱）；
7. IP等级：IP67；
8. 防水深度：10m；
9. 按钮：On、Test按钮；
10. 外标识文字logo；
11. 增加挂绳处；
12. 其他。