# 除湿机技术参数要求

（参考品牌：百奥 金刚5A工业除湿机\_CF50SD）

※为必须满足条件，▲为加分或者扣分项

1. ※数量：3台/套
2. ※耐用、可靠、安全、精密、智能；
3. ▲框架式设计，方便拆卸及维护保养,外型美观，使用高强度1.0mm厚冷轧钢板；
4. ▲采用国际知名品牌压缩机，配备内螺纹两器；
5. 采用高效离心式或外转子风机,体积小、风量大、噪音低、寿命长；
6. 电压频率：380V 3N-50Hz；
7. ※除湿量：30kg/h以上，含30kg/h，优先选择除湿量高的；
8. ※循环风量：6000m3/h以上，含6000m3/h，优先选择循环风量高的；
9. ※湿度设定10～98% RH连续可调，设定湿度为10RH%时强制除湿运行；
10. ▲控制精度：±3%RH；
11. ※需具备低温适用的高效自动除霜功能；同时拥有独特的清洗自动提醒功能；
12. 操作简洁、方便，温湿度显示；
13. ※需具有LED温湿度显示，湿度控制，LED面板可视角度更宽，并可满足强光条件下使用的需求；
14. ※1-24小时定时开关机功能；
15. ※操作面板需密封性好，可适用有粉尘的工业环境，使用寿命长；
16. ▲具有系统高压和低压保护功能，确保机器安全可靠运行；
17. ▲智能化控制系统，可快速判断故障原因；
18. ▲优选具有故障报警输出接口，可实现与其它设备的联动控制（可选）；
19. ▲优选具有RS485接口（采用Modbus通讯协议），可实现除湿机的远程开关控制，湿度设定和实际运行状态监测（可选）；
20. ▲优选支持双操作面板，可实现本地和远程同时控制功能（可选）

安装地点：集装箱供应链技术研究中心大楼112A

安装条件：已经接通电源，具备安装条件