


蓝牙型集装箱箱门开关检测模块采购项目
比选文件


项目编号：HFBX2026063







采购人：上海海事大学
二〇二六年七月


第一章 比选公告
[bookmark: _GoBack]为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026063；
项目名称：蓝牙型集装箱箱门开关检测模块采购项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币13.5万元；
采购需求：本项目拟为1500套通用集装箱感知模块配套1500套蓝牙型集装箱箱门开关检测模块。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：校方指定地点。
交付时间：合同生效后30天内，安装运输、安装、调试等。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年7月10日（周五）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：郝老师021-38284615


第二章 采购需求
一、项目概况
根据科研横向H20250246-《在船自组网系统及感知模块组网设计研发》项目合同的5.1第7条约定：乙方协助甲方在十条集装箱船上开展组网实测工作，并在每条船上提供具有入网功能的500套通用集装箱感知模块，配合甲方进行全船组网测试。现根据项目研发进展，以及与甲方签订的补充协议，将继续开展1500套通用集装箱感知模块的组网测试。因此，需要为1500套通用集装箱感知模块配套1500套蓝牙型集装箱箱门开关检测模块。

二、设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要规格
	交货期

	1
	蓝牙型集装箱箱门开关检测模块
	套
	1500
	1. 具有箱门开关检测；
2. 具有箱内温湿度监测
3. 通过蓝牙进行数据交互
	30天



三、技术要求
蓝牙型集装箱箱门开关检测模块含主控MCU、蓝牙通讯、磁性传感器、温湿度传感器四大主要部件。模块通过磁性传感器来感知是否有开关门事件发生，通过温湿度传感器来监测环境变化，最后记录并通过蓝牙通讯将数据传输给其他设备。
1.基本要求
传输距离：空旷距离下，蓝牙传输距离不小于12米。
响应时间: 当发生开关门事件时，产生蓝牙上报的响应时间小于1分钟；
[bookmark: OLE_LINK1]待机电流：小于等于10微安；
通讯方式：蓝牙5.0及以上；
供电方式：宽压供电2.4~3.6V ，支持3.0V锂锰电池；
探测距离：磁性传感器探测距离不小于2cm。
2.主体参数
尺寸： 长: ≤120mm宽: ≤60mm厚度: ≤12mm
材质:  V-0​ 级阻燃PC
重量: ≤300g
其他：IP67
3.磁铁
尺寸：长: ≤40mm宽: ≤30mm厚度: ≤10mm
材质:  V-0​ 级阻燃PC
重量: ≤25g
其他：IP67
4.关键器件硬件技术规格
（1）微控制器（MCU）
    ARM® Cortex®-M4F 32 位微处理器，内置浮点运算单元
    最高时钟频率：64 兆赫兹
    内置存储器保护单元（MPU），支持 8 个可编程存储区域
    集成硬件浮点运算单元（FPU）
片内存储器：256KB 静态随机存储器（SRAM），具备数据掉电保持功能， 1MB 片内闪存（Flash）
电源管理：供电电压范围：2.2V～3.8V
低功耗工作模式：深度睡眠模式：典型功耗 2.7 微安，可完整保持全部 256KB SRAM 数据，超深度睡眠模式：典型功耗 1.8 微安，不保持 SRAM 数据
（2）微控制器安全性
完整安全加密引擎：
    AES 128/192/256 位对称加密（支持 ECB、CBC 两种工作模式）
    基于哈希的消息认证码（HMAC-SHA256）
    公钥密码运算（PKC）
    真随机数发生器（TRNG）
（3）低功耗蓝牙
集成控制器层与主机层的蓝牙低功耗 5.1 射频收发器
    支持传输速率：1Mbps、2Mbps、远距离模式（500kbps、125kbps）
    发射功率范围：-20dBm～+7dBm
    接收灵敏度（1Mbps 速率）：-96dBm
    接收灵敏度（2Mbps 速率）：-93dBm
    接收灵敏度（远距离 500kbps 速率）：-99dBm
    接收灵敏度（远距离 125kbps 速率）：-102dBm
    发射电流：0dBm 发射功率、1Mbps 速率下为 5.6 毫安
    接收电流：1Mbps 速率下为 4.8 毫安
（4）磁性传感器
采用干簧管或磁阻传感器。
工作电压： 2.1 ~3.8V。
静态功耗： ≤1.5uA
工作温度：-40~+85℃
（5）温湿度采集
温度范围:-40~+125℃，±0.5。
湿度范围:5~95%，±5。
分辨率：16位。
	采样时间： ≤ 15ms
	工作温度：-40~+85℃
5.软件需求规格
蓝牙通讯符合甲方通用集装箱感知模块的蓝牙交互规范
开关门实时检测响应时间不超过3秒，具有软件或硬件防抖功能，产生蓝牙上报的响应时间小于1分钟；
温湿度实时探测响应时间不超过1分钟，具有高温告警功能，告警阈值可设置。
具备定时记录并存储温湿度数据的功能，采集频率可设置。
蓝牙具有定时心跳上报功能，上报周期可设置。
存储的温湿度数据可以通过蓝牙上报给其他设备，支持补报。
具有电池电量监测功能，具有低电压告警功能
6.技术交付件或技术文档
使用操作手册
7.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范
检测项目和标准如下，如果测试有缺陷，乙方需配合甲方限制免费整改。
1）电磁兼容性（EMC）测试
（1）IEC 61000-6-2 工业环境抗扰度试验
（2）IEC 61000-6-4 工业环境发射标准
2）环境试验测试 
（1）IEC 60068-2-6 振动
（2）IEC 60068-2-11 盐雾
（3）IEC 60068-2-30 交变湿热
（4）IEC 60529 外壳防护（IP代码）IP66及IP67
3）机械安全测试
（1）IEC 60204-1 机械电气安全通用要求
4）本质安全防爆认证
（1）IEC 60079-0 防爆通用要求
（2）IEC 60079-1 本质安全型式要求
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	蓝牙交互规范
	可以与甲方通用集装箱感知模块建立连接并正常通信

	2
	开关门检测
	开关门实时检测响应时间不超过3秒，具有软件或硬件防抖功能

	3
	温湿度采集
	温度范围:-40~+125℃，±0.5。
湿度范围:5~95%，±5。

	4
	待机电流
	小于等于10微安

	5
	供电方式
	宽压供电2.4~3.6V ，支持3.0V锂锰电池



四、其他要求
1、包装并根据科研项目涉及的船期要求，运输至中国大陆的主要港口。
2、质保期：验收合格后提供不少于2年的免费质保服务。
3、售后服务要求：所有硬件2年免费保修、所有软件2年免费维护升级，相关设备将以快递的形式寄回，寄回后须在7个工作日内予以维修。
4、履约验收：
验收主体：按学校规定组织验收专家组
验收时间：货物交付后15个工作日内
验收方式：会议验收
验收程序：查看相关文件（含科研项目甲方的接收确认文件）
验收内容：根据合同约定的内容进行验收
验收标准：满足合同约定


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年7月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026063                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
