**绿色低碳工作室家具需求**

为保障我校绿色低碳发展政策工作室顺利开展工作，面向社会采购一批家具，具体要求如下

1、供货时间要求：合同签署后30日完成供货。

2、供货地点: 绿色低碳工作室。

3、工作内容：乙方应在根据甲方办公需求，在规定时间内向甲方提供家具。

4、乙方需承担家具采购、运输、安装、布置过程中的所有费用。

5、提供家具应该满足甲醛测试满足国家标准。且没有明显异味，保障办公人员的安全。

6、报价：不超过14万。

具体需求见附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公家具清单** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **序号** | **品名** | **规格** | **图片** | **材质颜色** | **数量** | **单位** |
| 1 | 会议桌 | 6000\*1500\*750 |  | E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工 | 1 | 件 |
| 2 | 办公桌 | 2000\*1600\*750 |  | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工。2.五金配件：广东东泰DTC； | 1 | 组 |
| 3 | 办公桌 | 1800\*1600\*750 | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工。2.五金配件：广东东泰DTC； | 6 | 组 |
| 4 | 办公桌 | 1200\*1200\*1150 | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工。2.五金配件：广东东泰DTC； | 4 | 组 |
| 5 | 办公桌 | 3600\*1200\*750 |  | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工。2.五金配件：广东东泰DTC； | 6 | 组 |
| 6 | 接待椅 | 常规 |  | ·优质西皮饰面 ·高弹力海绵 ·弓形脚架 | 2 | 件 |
| 7 | 办公椅 | 高背 |  | .· 灰色尼龙加纤椅身，配尼龙特网， 设有附合人体工程学的上下调节8档的腰靠 · 椅座为灰色尼龙加纤椅架，配尼龙特网，设有前后5档滑动功能 ·黑色PU扶手面灰色3D升降扶手撑，7档升降 ·配黑色四档线控锁定底盘 ·65#沉口5公分黑色汽杆 ·∮340灰色PP加纤脚  ·∮60MM 尼龙黑色轮 | 11 | 件 |
| 8 | 会议椅 | 常规 | ·不锈钢架子 | ·2\*2优质硬网 ·1.8厚铁电镀边条、扶手 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·Φ50 65沉口4公分电镀汽杆 ·∮320电镀牙签脚 ·∮55MM电镀尼龙轮 | 21 | 组 |
| 9 | 中空文件柜 | 1600\*400\*2000 |  | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工门板颜色为1471，框架为白色 | 1 | 组 |
| 10 | 双开门文件柜 | 800\*400\*2000 |  | 柜子框体与层板 长门板，木纹色E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶， | 8 | 件 |
| 11 | 三开门储物柜 | 800\*400\*2000 |  | 柜子框体与层板 长门板，木纹色E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶， | 1 | 件 |
| 12 | 敞开式书架 | 800\*400\*2000 |  | 柜子框体与层板 长门板，木纹色E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶， | 2 | 件 |
| 13 | 花槽隔断柜 | 800\*400\*1100 |  | .· 灰色尼龙加纤椅身，配尼龙特网， 设有附合人体工程学的上下调节8档的腰靠 · 椅座为灰色尼龙加纤椅架，配尼龙特网，设有前后5档滑动功能 ·黑色PU扶手面灰色3D升降扶手撑，7档升降 ·配黑色四档线控锁定底盘 ·65#沉口5公分黑色汽杆 ·∮340灰色PP加纤脚  ·∮60MM 尼龙黑色轮 | 11 | 件 |
| 14 | 吧椅 | 505\*540\*1215 |  | ·一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； ·可选四种颜色意大利布； ·细砂粉喷2.0mm实心钢材雪橇架； | 4 | 件 |
| 15 | 吧台 | 2000\*500\*1000 |  | E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工，白色 | 1 | 件 |
| 16 | 三人沙发 | 2180W\*\*840\*690 |  | 实木框架，高弹性海绵内胆，外包优质布艺或者西皮，金属脚 | 1 | 件 |
| 17 | 单人沙发 | 840W\*820D\*760H |  | 实木内框架，高回弹性海绵坐垫和靠背；包PU皮，钢制喷涂横梁+不锈钢脚 | 6 | 件 |
| 18 | 茶几 | 1200\*600\*600（根据沙发坐高来调节高度） |  | 1.台面：E0级欧亚标准板材，德国夏特表面处理工艺，德国JOWAT热熔胶，主台面是德国REHAU2.0mm的封边条；全新1200万德国HOMAG木工机器设备精细加工。2.五金配件：广东东泰DTC； | 2 | 件 |
| 19 | 接待沙发 | 1800\*600\*605 |  | 实木框架，高弹性海绵内胆，外包优质布艺或者西皮，实木脚 | 1 | 件 |
| 备注：以上产品报价含税，含上海运输费，外地需要按实际计算安装运输费用。 | | | | | | |