**实验室家具 技术要求**

**一、产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **家具名称** | **规格尺寸规格** | **数量** |
| 1 | 前台（油漆品） | 2400\*700\*1100 | 1 |
| 2 | 职员椅 | 五星轮滑椅子 | 20 |
| 3 | 吧台（人造石外包） | 2000\*700\*1050（面板及脚架厚80mm) | 1 |
| 4 | 吧椅（圆盘钢脚，西皮软包） | 吧台配套 | 6 |
| 5 | 会议桌（MFC铝合金） | 5000\*1800\*760 | 1 |
| 6 | 会议椅 | 非轮滑、皮革 | 12 |
| 7 | 屏风工作位（NGP-1414（30款屏风）） | 1400\*1400\*1200 | 19 |
| 8 | 活动柜 | 420\*460\*620 | 19 |
| 9 | 操作台 | 2400\*1200\*750 | 2 |
| 10 | 定制墙柜① | 1430\*450\*2000 | 3 |
| 11 | 定制墙柜② | 1430\*500\*2000 | 2 |
| 12 | 定制墙柜③ | 1200\*500\*2000 | 1 |
| 13 | 定制墙柜④ | 1030\*500\*2000 | 2 |
| 14 | 定制墙柜⑤ | 1430\*400\*2000 | 2 |
| 15 | 定制墙柜⑥ | 1200\*400\*2000 | 1 |
| 16 | 定制墙柜⑦ | 1020\*400\*2000 | 2 |
| 17 | 货架① | 1300\*400\*2000 | 4 |
| 18 | 货架② | 790\*400\*2000 | 2 |
| 19 | 大班台NGB-2422(右侧桌) | 2400\*2200\*760 | 1 |
| 20 | 定制文件高柜 | 5100\*450\*1980 | 1 |
| 21 | 大班椅 | 透网 | 1 |
| 22 | 班前椅 | 非轮滑、皮革 | 2 |
| 23 | 茶几 | 1200\*600\*420 | 1 |

**二、工艺要求**

油漆品： 1.木皮：选用优质胡桃木木皮（厚度为0.6mm）。

2.基材：采用优质中密度板（甲醛释放量达到欧洲E1标准≤1.5mg/100g）。

3.封边：实木采用物理性能极佳的印尼白木（含水率≤10％）。

4.胶水：采用“国民淀粉”进口环保胶水。

5.油漆：采用进口“idopa”聚脂漆表面油漆，全封闭处理工艺，经嵌补、磨光、上色、三道底漆、三道面漆，紫外线固化等多道磨褪工艺制成，整体表面无皱皮、发粘漏涂等现象，整体产品色泽一致，纹理自然清晰。

板式类：马拉西亚“亿维亚”纤维板，通过国家E1级环保标准；

屏风类： 1.框架：采用高质量铝合金，经氧化处理不掉色，局部厚度1.5mm，其余为1.2mm，合金含量≥93％，表面均采用经过沙洗、酸洗、磷化、喷干后静电粉末喷涂方式，具有耐酸、耐碱、防腐功能。

3.接头：锌合金。