设备名称：数字图像声纳

套数：1套

需具备完整软硬件功能，适配在ROV系统进行目标识别与避障等需要。

售后免费质保时间应不少于1年

|  |
| --- |
| **硬件规格** |
| 分辨率精度 | ≤20 mm |
| 最小探测范围 | 150 mm |
| 最大探测距离 | ≥50m |
| 工作水深 | ≥300m |
| 电缆长度 | 使用标准屏蔽双绞线（STP），到达1000m（RS-485） |
| 接口 | RS-485接口 |
| 电源 | 20-30V直流  功耗小于5瓦 |
| 上端控制 | PC、笔记本，Windows 2000、XP或WIN7操作系统 |