**循环式真空手套箱技术参数**

1. **基本配置**

物料过渡舱1套

工具过渡舱1套

机架1套

搁物架1套

透明可视面板1块

手套 1付

手套孔 2个

1. **技术参数**
2. 箱体材质：SUS304不锈钢，厚度3mm

2、箱体尺寸mm（长×宽×高）1200×750×900

3、设备尺寸（长×宽×高）2000×805×1880

4、物料过渡仓 直径390mm，长度600mm门盖材质：铝合金； 舱体内部：有移动的抽屉； 门盖开启方式：旋压式密闭；可以承受真空度：＜100Pa。

5、工具过渡舱1套直径150mm，长度360mm 舱体、门盖材质：SUS304不锈钢；门盖开启方式：卡扣式；可以承受真空度：＜100Pa。

6、机架1套 高度800~900mm，可以调节

7、搁物架1套 背挂式或者吊顶式

8、透明可视面板 材质：双层夹胶钢化 厚度：12mm

 9、手套孔2个耐酸碱； 采用一次成型模具制造 材质：PPS（聚苯硫醚）

10、手套 材质：丁基合成橡胶 厚度：0.4mm 品牌：美国NORTH