**间歇式高温高压反应釜技术要求及参数**

1. 技术要求

本设备可实现在保护气体、一定压力和温度下的固固反应。

1. 主要配置
2. 反应釜，含釜内温控、夹套温度测量、可调转速、釜体压力显示、进料口、油浴加热
3. 机械搅拌系统
4. 油浴加热系统
5. 保护气进气口、出气口，所有开口配阀门
6. 模糊PID智能控制仪一台
7. 釜盖可手摇提升或旋转侧开
8. 技术参数

1、主要材质：S31603

2、有效容积：5.0L

3、设计压力：1.0MP，工作压力：8MP

4、设计温度：350℃,工作温度：250℃

5、温控精度：±0.5℃

6、转速：0 ~ 100转/分