**水处理设备技术要求**

**一、资质要求：**

* 1. 能提供有效营业执照；
	2. 提供的产品和服务符合国家法律规定及强制性规范所规定；
	3. 设备应具有有效的整机涉水产品卫生许可批件；
	4. 设备应为固定式或驻立式，外观应简洁大方。
	5. 本项目不接受联合体参加投标。

**二、设备技术要求**

1. ★水处理设备满足食堂准备1000人左右的用餐水需求（同时满足食堂灶台、烹饪间、蒸饭间和面点间等用水需求）；
2. 食堂净水设备技术要求净水设备处理工艺要求：超滤膜处理工艺。净水设备处理工艺（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。
3. 额定总净水量：一次滤芯更换寿命（额定净水总量）不少于800m³（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。
4. ★净水流量：净水流量≥32L/min或≥2m³/h（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。
5. ★净化系统自动冲洗功能：食堂净水设备净化系统应具有自动冲洗功能，
6. 手动清洗：可临时增加一次即时的滤料清洗过程。
7. 外壳材质：采用304不锈钢材质，厚度1.0mm，防腐防锈，经久耐用。

**三、其它要求**

1. 校方组织现场踏勘，时间定于2019年10月8日至10日，上午9点至下午15点。踏勘联系人：杨老师 13524814090。参与踏勘的单位同等条件下优先考虑。
2. 供货地址：浦东大道2600号。
3. 交货日期：合同签订后2周内完成。