**全数字双变频测深仪(1台)**

# 技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 发射频率 | 高频：100KHz--750KHz（可调）  低频：10KHz--50KHz（可调） |
| 发射功率 | 500W（200KHz高频通道）  1000W（20KHz低频通道） |
| 测深范围 | 0.3m--600m（高频）  0.3m--2000m（低频） |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h |
| 分辨率 | 1cm |
| 吃水调整范围 | 0m--15m |
| 声速调整范围 | 1380--1700m/s，分辨率1m/s |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| DDR2内存 | 1G |
| 水深最大采样速率 | 每秒30次 |
| 内置散存器 | 4G CF卡储存器 |
| 外接端口 | 两个RS-232串口，三个USB口，一个DC电源接口，两个TX接口（换能器接口） |
| 供电电源 | 直流9V--36V或交流220V |
| 功耗 | 20W |
| 工作温度 | -30℃--60℃ |