# 铝合金船用船外机

**技术要求**

**1、基本功能及要求**

在保障铝合金船最大航速22节的前提下，船外机需要马力在80hp及以上，四冲程及以上、汽油不需要混用机油，电子燃油喷射、低温状态易启动的发动机，具体采购要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **描述** |
| **1** | 船外机\*2台 | 船外机需要马力在80hp及以上，四冲程及以上、汽油不需要混用机油，电子燃油喷射、低温状态易启动的发动机 |
| **2** | 机油\*6桶  齿轮油\*4支  液压操纵\*2套  机油滤芯\*4个  汽油滤芯\*4个 | 船外机主机配套材料。 |
| **3** | 安装服务\*2台 | 船外机主机配套服务。 |

**2、交货周期、地点**

交货周期和地址如表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **送货地址** |
| 合同签订一周内 | 山东省烟台市牟平区东富海珍品养殖有限公司 |

**3、验收要求及验收方式**

送货时，提供产品出厂检测报告、材质证明、合格证或产品说明书等技术文件，以备验收。收货2天内完成安装调试、验收。

**4、质保要求**

供方提供的产品必须是新加工的、未使用过的合格产品。质量应符合国家标准和需方的相关技术要求。