**商船学院实操课场地监控系统采购项目**

**产品技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备采购清单及规格要求（厂家负责安装到位） | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 监控主机 | 8832N-R8 32路、8盘位 | 台 | 1 |
| 2 | 监控主机 | DS-7808N-K1/8P 8路、1盘位 | 台 | 2 |
| 3 | 存储系统 | 专业监控级8TB | 块 | 10 |
| 4 | 高清监控摄像头 | DS-2CD3T POE 内置拾音 400W 枪机/螺型 2.8mm/4mm | 个 | 33 |
| 5 | 安装支架 | 吊装/壁挂 | 个 | 33 |
| 6 | 网络交换机 | DS-3E0526P-E 26口高功版POE | 套 | 1 |
| 7 | 屏蔽网线网线 | 六类屏蔽-305米 | 箱 | 4 |
| 8 | 非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 3 |
| 9 | 配线架 | 24口六类屏蔽含模块 | 套 | 1 |
| 10 | 网跳线 | 六类屏蔽-1.5米 | 根 | 20 |
| 11 | 电源线 | 2.5平方\*3护套线 | 米 | 30 |
| 12 | 机柜 | 22U | 个 | 3 |