**2023年新增厨房设备技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **技术参数** |
| 1 | 绞切两用机 | 510\*410\*800 | 台 | 2 | 额定电压:220V ；额定频率:50Hz；整机重量:78kg；电机功率:0.75kw；外形尺寸:510\*410\*800mm |
| 2 | 六门双温冰箱 | 1800\*750\*1960 | 台 | 1 | 有效容积(L)：1480（L) ；冷冻范围(℃)：-18℃ ～ -6℃ ；冷藏范围(℃)：0℃ ～ 10℃ ；功率(W)：814W ；制冷方式：直冷 ；尺寸：1800\*750\*1960mm |
| 3 | 绞肉机 | 530\*270\*500 | 台 | 1 | 额定电压 : 3~380V 额定频率 : 50Hz 整机重量 : 76kg 电机功率 : 1.5kW 生产能力 : 320kg/h外形尺寸 : 530x270x500mm |
| 4 | 四眼煲仔炉 | 600\*750\*800/200 | 台 | 2 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板；侧板、面板、后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板；主火阀进口3/4煤气制；6寸文华炉头；炉架250\*250mm |
| 5 | 双动和面机 | 1080\*670\*1310 | 台 | 1 | 额定电压: 3~380V；额定频率: 50Hz；电机功率:1.5/2.4kW；整机重量:399kg；料桶容积:80L；搅拌转速 : 210/107(r/min)；料桶转速: 16(r/min)；最大和面量:25kg；外形尺寸:1080\*670\*1310mm |
| 6 | 电热水器 | 935\*450\*450 | 台 | 2 | 额定容积：80L ；功率：3.2KW ；电压：220V ；产品尺寸长935mm；宽450mm；高450mm |
| 7 | 蔬菜脱水机 | 500\*500\*840 | 台 | 1 | 额定电压：220V；额定频率：50HZ；电机功率：0.37KW；整机重量：33kg；外形尺寸：500x500x840 |
| 8 | 打蛋机 | 415\*530\*750 | 台 | 1 | 料桶容积: 15L；额定电压: 220V/ 280V 额定频率: 50Hz 电机功率: 0.55kW 最大和面量: 1kg 搅拌转速: 91/164/294(r/min) 整机重量: 90kg 外型尺寸: 415x530x750mm |
| 9 | 鼓风双炒双尾灶 | 2000\*1200\*800/380 | 台 | 1 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板；台面下层加强板2.0mm冷轧板；内胆1.5mm冷轧板;炉架40×40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm；烟道弯管1.5mm冷轧板mm;炉膛高温耐火材料；炉头采用静音节能模式，带熄火保护装置。永德兴牌水、气阀门；九牧牌不锈钢节能水龙头；炉台前有活动疏水网篮(保证污物及时清理)；炉脚Ф50mm\*300不锈钢调节脚;配特制节能锅。 |
| 10 | 大二门风冷陈列柜 | 1200\*750\*1960 | 台 | 3 | 箱内温度: -2℃～+10℃（℃）；产品尺寸:1200\*750\*1960（mm）；输入功率:380W；制冷方式:风冷 |
| 11 | 净水器 | 163\*450\*400 | 台 | 1 | 5级RO；净水流量：1.0L-2.6Lmin（25℃） |
| 12 | 蒸箱 | 860\*1020\*1800 | 台 | 2 | 一键式自动节能，环保，自动点火及自动熄火装置；柜身为1.2mmSUS304不锈钢板；内胆为5mm钢板；内置盘箱管为1.0mmSUS304不锈钢板；饭盘为1.0mmSUS304不锈钢板；5KG饭盘20盘；主火控制需采用国内知名品牌1/2”煤气制；配自动进水装置；承力脚：50mm不锈钢调节脚； |
| 13 | 平台雪柜 | 1800\*750\*800 | 台 | 1 | 尺寸：1800\*750\*800；功率：0.162（kw）；制温范围： -5~5度（℃）；制冷剂:R134a |
| 14 | 压面机 | 690\*770\*1105 | 台 | 1 | 额定电压 : 380V 3N~ 电机功率 : 1.5KW 生产能力 : 155kg/h 外形尺寸 : 690\*770\*1105mm |
| 15 | 双眼大灶 | 2000\*1200\*800/380 | 台 | 1 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板；台面下层加强板2.0mm冷轧板；内胆1.5mm冷轧板;炉架40×40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm；烟道弯管1.5mm冷轧板mm;炉膛高温耐火材料；炉头采用静音节能模式，带熄火保护装置。永德兴牌水、气阀门；九牧牌不锈钢节能水龙头；炉台前有活动疏水网篮(保证污物及时清理)；炉脚Ф50mm\*300mm不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |