**手推式洗地机技术要求**

**1、设备需求数量：3台；**

2、设备参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 洗地刷尺寸 （清洁垫辅助） | 17in-20in（430-500mm） |
| 工作效率（每小时） | 1800平米以上 |
| 刷子驱动系统 | 洗地马达功率大于等于750W |
| 清水箱/污水箱系统 | 清水箱容量 40L以上污水箱容量 50L以上真空马达功率450瓦以上  |
| 电瓶系统 | 电瓶类型 要免维护，外置充电器标准型充电器 |
| 机器规格 | 长≤1380mm 宽≤560mm 高≤1100mm 重量（含电瓶）190kg以内噪音水平要小于等于70dbA |
| 质量保证： | 1.机器外壳保修期限五年以上。2.整机保修两年以上。3.维修服务响应时间8小时以内。 |
| 业绩展示 | 提供近3年内类似项目合同关键页加盖公章（不少于3份） |