选购项目：水下推进器

套数：6套

额定功率：1.1KW

额定电压：150VDC

工作水深：0-500米

驱动：内置电机驱动

向前推力：≥15KG

向后推力：≥10KG

铝合金外壳

密封：磁耦合旋转密封结构

控制方式：模拟电压转速控制，带速度反馈

自带导流罩

3套螺旋桨右旋，3套螺旋桨左旋

配套水密连接器