**气候箱技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标名称** | **技术指标** |
| 尺寸 | 2m×2m×3m |
| 控温范围  | 0-50℃ |
| 湿度范围 | 45%-95%，除湿量：50L/D，加湿量：3kg/h |
| 光照度 | 0-85 W/m2 |
| 墙体 | 100 mm厚聚氨酯 |
| 制冷系统 | 低噪音冷风机组，风量4700 m3/h，系统带电电加热功能 |
| 精密控温机组 | copeland（艾默生） |
| 铜管 | DN19.12\橡塑保温，DN12.78\橡塑保温 |
| 地面处理 | 防滑铝板 |
| **配制要求** |
| 标配 | 超温保护系统、电气控制柜、新风换气、保温门、侧龙骨、聚氨酯风孔墙、温湿度传感器、系统编程及触摸屏 |