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全封闭多性能多材料大型3D打印机
比选文件


项目编号：HFBX2026118







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026118；
项目名称：全封闭多性能多材料大型3D打印机；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币29万元；
采购需求：本项目拟采购1台全封闭多性能多材料恒温大型3D打印机及1台全封闭多性能大型3D打印机，满足学校材料、机械、航海等多学科交叉实验需求。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付期限：合同签署生效后30天内完成供货、安装及调试，满足验收条件。
质保期限：提供不少于2年的免费质保服务，自项目整体验收合格之日起算。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月9日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：熊老师021-38282509


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目采购1台全封闭多性能多材料恒温大型3D打印机及1台全封闭多性能大型3D打印机，满足学校材料、机械、航海等多学科交叉实验需求，为培养复合型海事人才提供硬件支撑。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要规格

	[bookmark: _Hlk244525898]1
	全封闭多性能多材料恒温大型3D打印机
	台
	1
	招标技术参数：
1.1设备技术指标与要求
（1）全封闭空气恒温系统，保证内部整体恒温和打印模型整体温度均衡，不会发生温度变化导致各种形变等问题；
★（2）打印平台：热床220V不锈钢热板云母加热，总功率≥4000W，独立4段温控系统，方便单独控制每块加热板，保证10分钟内平台温度达到100度，基底平台基板厚度≥3mm，配备可更换专用打印膜；设备支持超大平台自动调平、手动调平功能；
★（3）机器框架为钣金结构，外观尺寸≥1650*1650*1750mm，打印成型尺寸：≥1000×1000×1000mm（L×W×H）；
（4）喷头总成：标配为直径0.8mm喷嘴大流量口径喷嘴结构，实现高速打印。
★（5）恒温打印仓：腔温峰值可以达到60度，目的是对应调试打印ABS、尼龙、碳纤维等材料，同时也可以调整温度，快速打印0.8喷嘴PLA材料；
▲（6）后进料设置，有效防卡料与独立耗材仓设计；
▲（7）内部线路装配为高温高性能线材与配件，确保稳定高温工作。
（8）操作系统：Windows7或更高；
（9）支持材料：PLA/ABS/PHA/TPU/碳纤维/尼龙等；
（10）中英文彩色触摸屏操作；
（11）输入电压220V，工作电压24V（多电源分控架构），总功率4500W；
（12）打印机工作环境要求：5-50℃，湿度20%—50%；
（13）表面精度（层厚）：0.1-3MM；
（14）成型精度：≤0.1—3mm；
（15）支持文件格式：STL、OBJ、JPG；
★（16）同步2Z轴4同步轴设计，支持断电续打、断料续打，打完自动关机，独立PLC报警装置，堵料5分钟以上自动停止打印，断料及材料用完自动停止，喷头温度异常报警。
（17）单喷头：标配0.4mm直径喷头和0.8mm直径喷头，可以自由切换；
（18）结构：内部架构恒温隔离仓设计，全进口配件，内部配件一年包换；
▲（19）智能检测XY轴限位开关的失灵防撞报警功能；
▲（20）3D打印远程监控，高温环境工业设备专用，视频传送信息不低于1080P，镜头模组不低于300万像素；支持网络实时视频传输（支持Wi-Fi或有线网络），同时配备高温无影灯光照明，确保图像的稳定、清晰！
▲（21）工业数控主板≥7英寸操作屏，支持Wi-Fi无线打印（具有自主知识产权）与支持SD卡脱机打印；
▲（22）产品具备RoHS认证，可提供国内CMA资质检测机构出具的中文检测报告。
1.2配备软件要求
（1）提供软件著作权与原厂品牌一级授权书，需要品牌注册证；
（2）全中文或少量英文软件操作界面；
▲（3）配套3D建模软件具备虚拟油泥造型功能，让学生不惮于空手造物，利用这款软件可以建模，修正或混搭一个原创设计，或者轻松导入或改编一个现有的3D模型；
（4）可用二维图纸导出目标文件，协助打印任务中的建模工作。
1.3其他要求
▲（1）提供产品配件清单，保证配件齐全，并且提供易损配件的备件。发挥机器最大性能，严格按照配件清单提供全部配件。另配套0.4mm直径喷头和0.8mm直径喷头各两个，配备10KgPLA耗材，ROSH认证，对人体无毒，对环境无害，打印尺寸稳定，打印时不会产生烟雾和令人不愉快的气味，耗材同时具备质量经过国内检测机构认可耗材测试铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr(Ⅵ)）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯（DEHP）含量，符合安全合格性检测报告，提供检测报告证明产品质量；
（2）投标方所投产品在国内具有稳定的维修服务中心，能提供及时技术支持、产品维修、备品备件提供等服务；
（3）所投产品应为全新，具有规范的合格证、保修卡、使用说明书，并且明确标注所投产品厂家及型号；
▲（4）具有自主知识产权，提供余料报警与断电续打专利和3D打印机国家级发明专利的书面证明材料；
▲（5）提供两家以上所投标产品的用户使用报告（与高校用户有合作经验者优先）。
▲（6）投标或生产企业符合：电气安全测试：《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每项输入电流≤16A）》，标准号：GB17625.1-2022。机械安全测试：《机械电气安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》，标准号：GB/T5226.1-2019。

	2
	全封闭多性能大型3D打印机
	台
	1
	1.1设备技术指标与要求
★（1）全封闭一体式钣金结构、防尘板不会发生因为温度变化导致的各种形变问题等；
★（2）打印平台：底板调平光电自动补偿+动态补偿自动调平技术设备采用手动基础调平加自动调平相结合，让调平变得更加科学和易操作。平台全新升级加厚一体式集束高导合金铝制底板。
★（3）机器外观尺寸≥1590*1360*1715mm，打印成型尺寸：≥1000×1000×1000mm（L×W×H）；
★（4）喷头总成：喷头总成采用集成化、模块化设计，简易快速地更换喷头总成，实现打印与调整不同的使用需求。标配0.4MM（可选1.0MM、1.2MM）喷头总成，标准：1分钟内可以快速拆装完成。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（5）打印精度：≥0.1mm
（6）打印层厚：0.05—0.3mm
（7）Z轴定位精度：≤0.00125mm
（8）打印速度：150—300mm/s（推荐范围）Max500mm/s
（9）喷头数量：单
（10）喷头直径：标配0.6mm;0.8mm、1.0mm、2.0mm、0.4mm（选配）
（11）喷头温度：Max300℃
（12）平台温度：Max120℃
耗材种类：推荐PLA（环保材料，安全无毒）、ABS、碳纤维（定制特种喷头）等
（13）操作系统：Windows7或更高；
（14）支持材料：PLA/ABS/PETG/TPU/碳纤维/尼龙等；
（15）中英文彩色触摸屏操作；
★（16）输入电压220V，工作电压24V（多电源分控架构），总功率4500W；
（17）打印机工作环境要求：5-50℃，湿度20%—50%；
（18）表面精度（层厚）：0.1-3MM；
（19）成型精度：≤0.1—3mm；
（20）支持文件格式：STL、OBJ、JPG；
▲（21）同步2Z轴4同步轴设计，支持断电续打、断料续打，打完自动关机，堵料5分钟以上自动停止打印，断料及材料用完自动停止，喷头温度异常报警，防撞报警，可提供相关专利证明。
（22）单喷头：标配0.4mm直径喷头和1.5mm直径喷头，可以自由切换；
（23）智能检测XY标配工业级闭环高精度步进电机；
▲（24）支持U盘和局域网打印，并具有相关的无线连接控制软件证书与相关专利证书，确保不侵犯第三方知识产权。
▲（25）工业数控主板≥7英寸以上操作屏，支持Wi-Fi无线打印（具有自主知识产权）与支持SD卡脱机打印；
（26）产品具备RoHS认证，可提供国内CMA资质检测机构出具的中文检测报告。
1.2其他要求
▲（1）提供产品配件清单，保证配件齐全，并且提供易损配件的备件。发挥机器最大性能，严格按照配件清单提供全部配件。另配套0.4mm直径喷头和0.8mm直径喷头各两个，配备10KgPLA耗材，ROSH认证，对人体无毒，对环境无害，打印尺寸稳定，打印时不会产生烟雾和令人不愉快的气味，耗材同时具备质量经过国内检测机构认可耗材测试铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬(Cr(Ⅵ)）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯（DEHP）含量，符合安全合格性检测报告，提供检测报告证明产品质量；
（2）投标方所投产品在国内具有稳定的维修服务中心，能提供及时技术支持、产品维修、备品备件提供等服务；
（3）所投产品应为全新，具有规范的合格证、保修卡、使用说明书，并且明确标注所投产品厂家及型号；
▲（4）具有自主知识产权，提供余料报警与断电续打专利和3D打印机国家级发明专利的书面证明材料；
▲（5）提供两家以上所投标产品的用户使用报告（与高校用户有合作经验者优先）。
▲（6）投标或生产企业符合：电气安全测试：《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每项输入电流≤16A）》，标准号：GB17625.1-2022。机械安全测试：《机械电气安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》，标准号：GB/T5226.1-2019。



三、其他要求
1、采用原厂或适合长途运输、防潮、防震的包装，包装标识清晰。供应商负责运输、装卸、保险及送达指定地点前的全部费用和风险；设备到货时应为全新、未使用的原厂合格产品，包装及附件完整。
2、质保服务要求：质保期内提供7*24小时服务，免费上门服务，免费更换损坏部件、配件，免费提供软件升级。在接到采购人的故障通知后，在2小时内进行电话响应，及时排除故障，如远程无法解决问题，需48小时内上门服务。质保期外如更换配件，仅需支付配件成本费。
3、设备安装调试期间提供不少于七天的产品使用上门培训，后期承接学校相关人员赴公司培训不少于两次，每次课程不短于三天；
4、采购人按学校相关规定组织验收小组对供应商交付的设备进行验收。设备数量、型号和硬件规格以实物、产品资料及现场检测结果核对；依据采购文件中的技术参数进行功能测试并逐一核对，满足所有技术指标视为合格。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足“▲”技术条款的，每项扣2分；不满足一般技术条款的，每项扣1分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026118                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。
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附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
