数字存储示波器技术要求

示波器数量：23台。

1、测试带宽至少50MHz，至少2通道数字量输入通道数；

2、最大实时采样率1Gsa/S；

3、具有直流交流接地输入耦合，输入阻抗1M；

4、存储深度单通道25K，双通道12.5K；

5、预触发模式正常模式/扫描模式，预触发/延迟触发深度可调，触发灵敏度<=1div,具备边沿触发、脉宽触发、交替触发等功能；

6、手动测量、自动测量模式；

7、具有不低于7英寸宽屏彩色显示器，具有USB数据存储接口（至少200组界面，200组波形）；