# 除湿机技术参数要求

（参考品牌：百奥 金刚5A工业除湿机\_CF50SD）

除湿机应耐用、可靠、安全、精密、智能，需采用国际知名品牌压缩机，框架式设计，方便拆卸及维护保养,外型美观，使用高强度1.0mm厚冷轧钢板，采用高效离心式或外转子风机,体积小、风量大、噪音低、寿命长，操作面板密封性要好，可适用有粉尘的工业环境，延长使用寿命。

1. 安装地点：集装箱供应链技术研究中心大楼112A
2. **数量：3台/套**
3. 额定功率：18000W；
4. 电压频率：380V 3N-50Hz；
5. 除湿量：50kg/h；
6. 循环风量：6000m3/h；
7. 湿度控制范围：10%-98%RH；
8. 控制精度：±3%RH；
9. 自带冷凝水泵；
10. 具有LEd温湿度显示，湿度控制，LED面板可视角度更宽，并可满足强光条件下使用的需求；
11. 1-24小时定时开关机功能；

安装条件：已经接通电源，具备安装条件。

安装时间：10月份安装完成。