一、产品数量：3000个

二、集成电路技术要求

CS5532-ASZ，采用 SOIC-8封装方式。

转换器数量: 1

ADC 输入端数量:2

结构: Delta-Sigma

分辨率: 24bit

输入类型: Voltage

接口类型: Serial (3-Wire)

SNR: No

电压参考: 2.5 V

电源电压（最大值）: 5.25 V

电源电压（最小值）: 4.75 V

最大功率耗散: 500 mW

最大工作温度: 85 C

最小工作温度: - 40 C

封装 / 箱体: SOIC-8

