**上海海事大学港湾校区实训项目配套不锈钢厨具设备清单及技术指标**

一、设备清单及技术指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备序号** | **设备名称** | **尺寸（MM）** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| **实训面包制作间** | | | | | |
| 1 | 单星洗手盆 | 400\*400\*400/100 | 1 | 台 | 台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板;水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 2 | 四层货架 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 层板采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；外柜架、立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚。 |
| 3 | 单星盆台 | 2200\*750\*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：500W×500D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用厚38×38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 4 | 拖把池 | 500\*500\*600/200 | 1 | 台 | 星盆规格：500W×500D×300H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| **实训面包房** | | | | | |
| 5 | 单星盆台 | 700\*750\*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：500W×500D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 6 | 高身烤盘车 | 470\*610\*1650 | 2 | 台 | 搁条采用1.2mmSUS304不锈钢板；脚轮为：重力型优质静音轮；万向轮\*4 |
| **实训中西厨房** | | | | | |
| 7 | 灶具组合柜 | 800\*1150\*800/450 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；开门采用厚0.8mm SUS304HL/PVC不锈钢双层板；配置6"不锈钢调节脚。 |
| 8 | 单星洗手盆 | 400\*400\*400/100 | 1 | 台 | 台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板;水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 9 | 高身烤盘车 | 470\*610\*1650 | 1 | 台 | 搁条采用1.2mmSUS304不锈钢板；脚轮为：重力型优质静音轮；万向轮\*4 |
| 10 | 单星洗手盆 | 400\*400\*400/100 | 1 | 台 | 台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板;水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 11 | 拖把池 | 500\*500\*600/200 | 1 | 台 | 星盆规格：500W×500D×300H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 12 | 整体式西式电磁炉组合柜连台上架 | 3400\*1800\*850 | 1 | 台 | 包含功能：四头煲仔炉，煮面炉，扒炉，烧烤炉，双缸炸炉。台面、采用厚3.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；层板及中隔板采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；不锈钢方管框架结构。 |
| **实训食品加工间** | | | | | |
| 13 | 双星盆台 | 1800\*750\*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：500W×500D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 14 | 单星盆台 | 1000\*750\*800/100 | 1 | 台 | 星盆规格：850W×550D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304HL/PVC不锈钢板；立柱采用ø38×1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚；水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |
| 15 | 单星洗手盆 | 400\*400\*400/100 | 1 | 台 | 台面、水斗采用厚1.5mm SUS304HL/PVC不锈钢板;水斗下水口采用厚不锈钢3寸有篮落水器 |

二、设备安装要求：中标单位须负责设备运输、系统管线敷设、设备安装、设备安装调试以及培训工作等。

★三、资质要求：因涉及设备安装，投标供应商在报价时应提供以下资质证明：

1、投标供应商须具有独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门核发的营业执照并具有相应的经营范围；

2、投标供应商应具备中华人民共和国质量监督检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（工业和商用电热食品加工设备、燃气具类）

3、投标供应商应具备燃气管理部门颁发的《燃气器具产品销售备案证书》、《燃气器具安装维修许可证》；

4、投标供应商应具备上海市建筑机电安装工程施工专业承包三级及以上资质；

5、投标供应商应具备安全生产许可证；

6、投标供应商应具备安全生产标准化三级及以上资质；

7、投标供应商应在本项目所在地设有固定售后服务场所并配置相关工程技术人员；