**水下推进器技术要求**

采用压平衡结构设计，具有矢量推进控制功能，桨叶直径150mm,推力15KG，正反推力6：4，电压：310V，耐压：500米。

 设备数量：4台