**超大屏幕显示墙技术要求**

**一、主要技术参数（设备数量：2套）**

1. 显示墙1尺寸2700\*1500mm，显示墙2尺寸1500\*3500mm。
2. 显示墙2安装后厚度≤200mm。
3. 显示屏幕分辨率≥1920(H)\*1080(V)。
4. 显示屏幕响应时间≤8ms。
5. 显示屏幕亮度≥500cd/m2。
6. 显示屏幕对比度≥3500:1。
7. 拼接缝隙≤3.5mm。
8. 可实现整屏显示、分屏显示。
9. 输入支持电脑（含VGA、HDMI口）、盒子、U盘。
10. 图像处理进口数≥8，出口数≥8。

**二、关键部件要求**

1. 屏幕品牌为进口著名品牌。
2. 线材品牌为业界著名品牌。
3. 图像处理器品牌为业界著名品牌。

**三、安装要求**

1. 自行布置电源暗线，显示墙1距强电间约20m，显示墙2距强电间约40m。
2. 自行布置网络暗线，显示墙1距弱电间约22m，显示墙2距弱电间约42m。
3. 显示墙2需包边处理，材质为拉丝不锈钢，处理后与屏幕、墙面齐平，顶端与吊顶齐平，底端与地面齐平。

**四、其他要求**

1. 提供满足技术要求的证明文件。
2. 提供中文说明书、原理图等。
3. 提供培训服务。
4. 投标前现场勘察。

**五、质保期及运输**

1. 质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应，如需上门2天内上门。
2. 报价包含运费，运输到指定地点，安装培训验收合格后付款。