1. 全国地图，提供SHAPE文件格式。
2. 地图要有单独的主题图层，应至少包含全国省级行政区域图层、市级行政区域图层、县级行政区域图层、政府所在地图层、道路图层（高速公路、国道、省道、县道）、铁路线图层、水系图层、海港图层、空港图层、火车站图层。
3. 地图精度不低于1:2000。
4. 提供一年的地图数据更新服务。
5. 提供基于该地图的GIS技术开发培训一次。