**手推式洗地机技术要求**

**1、设备需求数量：3台；**

2、设备参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 洗地刷尺寸 （清洁垫辅助） | 20in/500mm |
| 工作效率（每小时） | 1800平米以上 |
| 刷子驱动系统 | 洗地马达功率大于等于750W |
| 刷子针盘转速 | 230rpm |
| 刷子针盘对地压力 | 23kg |
| 清水箱/污水箱系统 | 清水箱容量 42L污水箱容量 53L真空马达 要达到470瓦 真空马达吸水高度要达到850mm以上 |
| 电瓶系统 | 电瓶类型 要免维护，外置充电器标准型充电器 |
| 机器规格 | 长1372mm 宽 559mm 高 1095mm 重量（含电瓶）181kg以内噪音水平要小于等于 67dbA |
| 清洗技术 | 电解水纳米微泡技术 |
| 质量保证： | 1.机器外壳保修期限五年以上。2.整机保修两年以上。3.维修服务响应时间8小时以内。 |