**自然语言处理工作站技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 参数 | 单机部件数量 |
| CPU: | 英特尔至强金牌6000系列或至强 W7-34XX系列 | >1 |
| 平台(主板)： | 英特尔Intel® C741或W790 | 1 |
| 显卡： | NVIDIA RTX A6000 ADA 48G或者 NVIDIA RTX A6000 ADA 48G | 1 |
| 固态盘： | 1TB SSD 固态硬盘 +14TB工作站SATA3.5硬盘 | 2 |
| 内存： | 32G RECC DDR5 4800hz 内存 | 8 |
| 散热： | 定制液冷或风冷静音散热套件 | 1 |
| 机箱： | 定制塔式工作站机箱、免拆装设计、 2 +前置热交换 NVMe 托架、能源之星认证 | 1 |
| 电源： | 定制配套模组电源（>=1500W）、主动式FPC | 1 |
| 优先考虑品牌整机 | | |