技术要求

压力传感器技术指标：

量程：1000KN

精度等级：0.5%

激励电压：2~12v

灵敏度：0.999mv/v

标称温度范围：-10…+70℃

工作温度范围：-30…+80℃

极限力：150% Fnom

传感器放大器技术指标：

供电电压：12~28v

输出信号：4~20Ma

激励电压：5v

增益漂移：<0.05%/10k

零点漂移：<0.15%/10k

负载阻抗：>2kΩ

标称温度范围：10…40℃

工作温度范围：0…60℃