# 锐捷RG-RSR-7708-X路由器原厂质保服务采购项目

# 一、项目背景

我校宿舍通过RG-RSR7708-X路由器与运营商互联，为学生宿舍提供上网服务。为了保障学生宿舍上网服务的可靠性，拟对我校宿舍区出口RG-RSR7708-X设备进行一年延期质保。

已有RG-RSR7708-X清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **产品型号** | **产品描述** | **数量** |
| **机箱** | RG-RSR7708-X | RSR7708-X主机箱。 | 1 |
| **引擎** | RSR7708-SRCMI-X | RSR7708-X路由引擎 | 1 |
| **交换板** | RSR7708-DSF-X | RSR7708-X交换网板 | 1 |
| **电源** | RG-PA1600-RI | 交流电源模块 | 2 |
| **业务载板** | RSR77-SIP5-X | 增强型ENM业务处理载板，3个ENM业务处理卡插槽。需要选配ENM模块。 | 1 |
| **业务板** | ENM-4XS | 4端口万兆以太网光接口模块 | 3 |
| **业务板** | DFNM-16GE/2XS | 16端口千兆以太网光电复用接口及2端口万兆以太网光接口模块 | 1 |

# 二、采购内容

对学校现有的一台RG-RSR7708-X提供一年延期质保。质保期内该设备出现的软硬件故障由中标方负责维修或更换。

# 三、其他要求

报价厂商须提供锐捷原厂针对此项目的授权函