


孪生系统运行与监控工作站
比选文件


项目编号：HFBX2026133







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026133；
项目名称：孪生系统运行与监控工作站；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币12.3万元；
采购需求：本项目拟采购孪生系统运行与监控工作站，作为该系统配套硬件模块，支撑现场生产数据接入、虚拟场景渲染与工艺流程可视化展示。。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付期限：合同签订后5个日历天内完成设备供货、安装及调试。
质保期限：提供不少于3年的免费质保服务，自项目整体验收合格之日起算。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _GoBack]截止时间：2026年11月17日（周二）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：周老师021-38283861


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目面向大型船舶关键设备及工艺流程，开展大型 LNG 船舶制造车间数据分析与数字孪生系统开发工作。本次采购孪生系统运行与监控工作站，作为该系统配套硬件模块，支撑现场生产数据接入、虚拟场景渲染与工艺流程可视化展示。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要规格

	1
	孪生系统运行与监控工作站1
(含显示器)
	台
	1
	详见技术要求

	2
	孪生系统运行与监控工作站2
（含显示器）
	台
	1
	详见技术要求



三、技术要求
（一）算力调度平台功能要求
工作站预装统一的算力资源调度平台，平台为成熟的商业化或已交付使用的产品，须具备以下功能：
★统一算力资源池：平台须内置统一的算力资源池，须具备通过Web界面访问和使用的功能，开箱即用；
Web可视化终端：平台须具备Web端可视化嵌入式Shell终端，须支持在终端界面中远程上传文件；
★用户与配额管理：平台须具备用户账号、队列、规则、存储空间的限制管理功能，且须原生支持以下配额绑定设置：最大同时使用节点数、最多同时调用GPU数、同时最多提交任务数、可使用存储空间大小；
★资源监控：平台须具备对内存、节点、CPU、作业及GPU等资源的运行状态监控功能，其中GPU监控须原生包含GPU利用率、显存占用、温度、功耗等指标；
节点全局视图：平台须具备计算节点全局视图（全视图）展示功能，可直观查看各计算节点运行状态；
文件管理：平台文件管理功能模块须支持以不同颜色区分文件夹、文件、连接等信息；
任务调度：平台任务调度模块须支持修改排队中任务的优先级；
★交互式图形任务：平台须具备交互式图形任务（含三维可视化任务）的提交与访问功能。
（二）数字孪生运行与监控功能要求
工作站须具备数字孪生系统的运行与监控能力，具体功能要求如下：
孪生系统运行环境：工作站须支持数字孪生系统（含三维可视化孪生模型）的部署运行环境，须兼容主流三维渲染引擎（如Unity3D等）及GPU硬件加速；
孪生数据接入：须原生支持物理实体实时数据的接入与同步，兼容MQTT、OPCUA、ModbusTCP、HTTP/RESTful等常见物联网/工业通信协议，实现物理对象数据与孪生模型的实时映射；
多屏联动展示：须支持双屏扩展显示与分屏展示，孪生系统运行画面与监控画面可分屏或跨屏呈现，满足运行与监控同步进行的使用需求；
可视化运维：须具备孪生系统运行日志的采集、查询与导出功能，便于运行追溯与故障排查。
（三）后续运营维护、升级更新、备品备件等要求
质保期内技术支持：
自验收合格之日起提供 36个月免费质保，包括：
远程技术支持（7×8小时响应，紧急问题2小时内答复）。
因系统自身缺陷导致的故障修复、数据恢复。
免费提供同版本范围内的功能缺陷补丁。
备品备件：
本项目不涉及备品备件要求。
（四）各项指标要求
核心指标在“功能要求”章节中用“★”标注
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否需要
证明材料

	1
	工作站1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]★处理器：性能不低于IntelCoreUltra9285K；
★内存：64GBDDR5（32GBDDR5×2）；
★存储：512GBM.2NVMe固态硬盘+4TBSATA机械硬盘；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]★显卡：显存≥16GB，图形渲染性能不低于NVIDIAGeForceRTX5060Ti；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]★电源：额定功率≥1500W；
★操作系统： Windayudengydows11专业版（预装）
★显示器：尺寸≥27英寸，分辨率≥3840×2160（4KUHD），IPS面板，窄边框设计，色彩准确度ΔE<2，配备HDMI、DisplayPort、Type-C接口，支架支持升降、旋转调节。
	是

	2
	工作站2
	★处理器：性能不低于 Intel Core Ultra 9 285K；
★内存：64GB DDR5（32GB DDR5×2）；
★存储：512GB M.2 NVMe 固态硬盘 + 4TB SATA 机械硬盘；
★显卡：显存≥24GB, 图形渲染性能不低于NVIDIA RTX PRO 4000 专业显卡;
★电源：额定功率≥1500W；
★操作系统： Windows 11 专业版（预装）
★显示器：尺寸≥27英寸，分辨率≥3840×2160（4K UHD），IPS面板，窄边框设计，色彩准确度ΔE<2，配备HDMI、DisplayPort、Type-C接口，支架支持升降、旋转调节。
	是



三、其他要求
1、供方负责设备的包装、运输、装卸及相关保险，包装应满足防潮、防震、防尘、防碰撞要求，适合长途转运；运输途中发生损坏、丢失等风险全部由供方承担，货物送达采购人项目现场指定位置。
2、所有硬件3年免费保修、所有软件5年免费维护升级、提供7×8小时远程技术支持，电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。
3、免费提供不少于2次（每次不少于4小时）的技术培训。
4、以采购文件及合同约定标准组织验收，由验收小组开展验收工作，核对设备名称、数量、硬件配置，查验产品资料；完成部署后对配套软件开展功能验证，设备试运行稳定后方可验收，验收不合格由供应商限期整改。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件（需包含相关算力调度平台），否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026133                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
