8人座电动客车主要技术要求

车辆数量：2辆；

1、额定乘客数量：8人（包含司机）。

2、外型尺寸（长×宽×高）（mm）：4400\*1190\*2010 。

3、车架：钢制焊接并作防锈处理。

4、座椅：使用防水、防嗮材料制作。

5、前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。

6、电机系统：5.3KW/48V直流牵引电机。

7、无级变速控制系统。

8、续航里程：≥60KM

9、最高时速：≤23±10%KM/h

10、全自动智能化充电器。

11、请提供产品的售后服务方案。