**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价  (万元) | 施工工期 |
| 上海海事大学图书馆污水井加高及垃圾清理工程 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容特征 | 计量单位 | 工程量 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 污水井加高 | 1. 将位置较低的11个污水井全部加高至和图书馆东侧室外污水井同高（加高1.2米）。加高部分长宽按照原有污水井规格，配置井盖。 2. 加高部分采用95水泥砖砌筑，内部用水泥抹光，确保不渗漏。 3. 室外7个加高部分采用花坛装饰，花坛宽度200-300mm，高度700mm，内覆土并种植草籽（回填土可利用校园内施工用土，运输需考虑）。外部贴墙砖（墙砖甲供，利用学生公寓剩余墙砖），样式见附图6。 | 只 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 污水井加高 | 1. 将位置较低的11个污水井全部加高至和图书馆东侧室外污水井同高（加高1.2米）。加高部分长宽按照原有污水井规格，配置井盖。 2. 加高部分采用95水泥砖砌筑，内部用水泥抹光，确保不渗漏。 3. 室内4个加高部分外部水泥砂浆抹光即可，样式见附图6。 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 防腐木平台下方空间垃圾外运 | 1. 包括建筑垃圾外运、清理、运输及处理，空间狭小，只能采取人工小推车形式； 2. 运距约为100米（从垃圾点到室外）；； | m³ | 65 |  |  |  |  |
| 4 | 杂物间有害垃圾清理 | 1. 主要为灯管； 2. 包括清理、运输、处理； | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 5 | 杂物间隔墙敲除及恢复 | 1、为清运垃圾，将原有隔墙敲除，运输完成后恢复原样； | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 措施费 | 包括抽水、照明、防护等其他所有施工所需要的措施费用，包干使用，请做好现场踏勘； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 3000 | 作为固定价计入总价 |
| 8 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 9 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 10 | 合计 | | 元（大写 元） | | | | | |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | | 标段： | | | | 第 页 共 页 | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | |  | | | | | **工程数量** |  | **计量单位** | |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额 单位** | **数 量** | **单 价** | | | | | **合 价** | | | | |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费 和利润** | | **人工费** | **材料费** | **机械费** | | **管理费 和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| **材 料 费 明 细** | **主要材料名称、规格、型号** | | | | | **单位** | **数 量** | | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价 （元）** | | **暂估合价 （元）** |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | | - |  | - | |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。