


智能运输在环仿真教研系统
比选文件


项目编号：HFBX2026130







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026130；
项目名称：智能运输在环仿真教研系统；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币17.24万元；
采购需求：本项目拟采购智能运输在环仿真教研系统1套，由数据采集终端模块、运输在环视频同步模块、通讯模块、仿真测试模块、显示模块五个部分组成。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付期限：合同签订后45个日历天内完成供货、部署调试并交付使用。
质保期限：提供不少于1年的免费质保服务，自项目整体验收合格之日起算。
付款方式：整体验收合格后10个日历天内支付100%合同款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月17日（周二）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：王老师021-38282352


第二章 采购需求
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]本项目采购智能运输在环仿真教研系统1套，由数据采集终端模块、运输在环视频同步模块、通讯模块、仿真测试模块、显示模块五个部分组成，具备多模态数据采集同步、通讯交互、虚拟交通环境仿真测试等功能，为智能运输工程新专业开办及现有交通运输类专业智能化课程教学提供实验条件。采购范围包含系统供货、部署调试、定期维护等。

二、产品清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要规格

	1
	智能运输在环仿真教研系统
	套
	1
	含数据采集终端模块、运输在环视频同步模块、通讯模块、仿真测试模块及显示模块。（详见“三、技术要求”各项指标）



三、技术参数
1.功能要求
建成智能运输在环仿真教研系统，支撑智能运输工程新专业开办及现有交通运输类专业智能化课程教学；实现多模态数据采集同步、通讯交互、虚拟交通环境仿真测试等功能，为本科教学提供实验条件，保障复合型人才培养。系统由数据采集终端模块、运输在环视频同步模块、通讯模块、仿真测试模块、显示模块五个部分组成，需完成系统供货、部署调试与定期维护。
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否需要
证明材料

	1
	多模态视频采集与同步功能
	★1.须支持灵活接入多种视频采集方式，覆盖从标准USB摄像头到远程网络视频源等不同实验环境，满足用户在多终端、多空间测试下的视频记录需求；
2.须支持接收并解析RTSP等协议视频，与其它设备同步显示和存储；
3.须支持用户根据实验精度要求和存储空间限制，自定义设置视频录制清晰度，兼顾高质量图像捕捉与数据采集效率，适用于从高清分析到低码率远程传输等不同场景；
★4.须具备良好的兼容性，可支持后导入视频文件，格式包括.mp4、.avi等主流视频格式，支持用户在既有数据基础上开展多模态协同分析；
5.须支持在采集过程中提供直观的可视化预览，便于实验监控；数据回放时可与眼动、脑电、生理、面部表情、音频等其他模态数据实现精准同步，支持行为编码、事件标记、交互评估等复杂应用；
★6.须支持≥4个摄像头同步采集，可覆盖多个视角、多个被试及复杂交互场景，提升行为记录完整性与研究精度。
	否

	2
	通讯数据输入功能
	7.系统须支持TCP、UDP、串口、LSL通讯数据输入功能：
7.1.TCP通讯数据输入功能支持创建多个TCP连接，可配置TCP连接数据流的数据分隔符；支持添加、编辑、删除TCP传输数据通道；
▲7.2.TCP通讯模板可导入、导出tcpConfig格式文件（须提供软件功能截图佐证材料）
7.3.UDP通讯数据输入功能支持建立多个UDP连接，可配置数据包内的数据分隔符；
▲7.4.UDP通讯模板可导入、导出udpConfig格式文件（须提供软件功能截图佐证材料）
7.5.串口通讯数据输入功能支持创建多个串口通讯，可配置串口数据流的数据分割符；配置串口连接参数，可导入导出串口通讯配置文件；
7.6.LSL通讯数据输入功能可自动刷出检索到的LSL数据流；
	是

	3
	通讯数据输出功能
	8.系统须支持TCP、UDP、串口通讯数据输出功能：
8.1.TCP通讯数据输出功能可设置TCP连接为服务端或客户端，可配置数据流数据分隔符；可配置发送格式如ASCII等和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
8.2.UDP通讯数据输出功能可设置数据流数据分隔符，可配置发送格式如ASCII等和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
8.3.串口通讯数据输出功能可设置串口通讯参数，可设置输出数据流分隔符，可设置发送格式和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
	否

	3
	CAN数据输入输出功能
	★9.CAN数据输出功能：须支持用户从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；用户通过该模块须可自主设置发送格式和发送频率；可导出DBC文件；
10.须支持CAN数据输入功能：
10.1.CAN数据输入功能支持用户创建多个CAN通讯连接；
★10.2.须支持用户配置CAN通讯的报文ID、起始位、信号长度、字节顺序、最大值最小值等参数；
10.3.可导入并有效识别CAN通讯配置文件；
10.4.可加载DBC文件进行自动识别；
	否

	3
	项目管理功能
	11.项目管理功能：
▲11.1.可通过管理员账号创建多个项目组和项目，项目信息包括项目名称、项目描述、项目创建时间、项目最后更新时间等，须支持多维度数据的交叉筛选；须支持权限管理，可对项目组成员权限进行管理，给不同的项目组分配成员，项目组之间互相独立；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
▲11.2.须支持以甘特图的形式展示项目组实验情况；能够以图形化的形式显示项目组内所有项目的实验进度以及详细的实验记录（须提供软件功能演示视频佐证材料）
	是

	3
	被试管理功能
	12.被试管理功能：
▲12.1.内置被试管理模块进行被试信息的增删改查，可自定义信息需求字段数≥20个。被试信息可以联动至问卷量表反应时测量结果，支持根据项目组进行被试筛选。（须提供软件功能演示视频佐证材料）
12.2.被试信息支持导入excel、csv格式文件，导出excel、csv、html格式文件；
	是

	3
	数据管理功能
	★13.数据管理功能：须支持本地离线存储和私有云存储两种模式，同时支持导出和复制项目；须采用加密狗+用户名密码双重校验，可周期性自动缓存数据备份，保障数据安全。
	否

	3
	实验数据记录功能
	14.实验数据记录功能：
★14.1.数据同步时间精度≤100ns，可支持数据采集中进行实时分析及显示参数自定义设置，可开启或关闭实时预览分析结果。
14.2.须支持实时数据同步及事后离线导入同步。
	否

	3
	实验数据回放功能
	15.实验数据回放功能：
▲15.1.可同步采集≥10类多模态数据（如脑电、眼动、生理、行为、音视频等）；提供多种通用数据可视化图表，除折线图、饼图、柱状图、散点图、点线图、雷达图，还须满足G值图、姿态图，可添加任意设备数据到同一个图表中，可支持实时数据同步及事后离线导入数据同步及统一时间轴回放。（须提供软件功能截图佐证材料）
▲15.2.窗口可任意拖动形成不同布局，并将布局保存为模板，布局模板中窗口数量不少于20个（须提供软件功能演示视频佐证材料）
	是

	3
	用户权限和软件管理功能
	16.用户权限和软件管理功能：
16.1.系统界面支持在中英文版本间一键切换，适配多语言用户需求；
16.2.须支持服务器地址及接口参数配置；具备完整的用户权限管理功能，包括但不限于账号新增、编辑、删除、密码修改；须支持项目组的创建、编辑、删除及成员与项目的关联管理；
▲16.3.可自定义内部操作快捷键；系统可通过快捷键一键锁定界面，防止误操作，并可输入密码解锁；（须提供软件功能截图佐证材料）
	是

	3
	耗材管理功能
	▲18.耗材管理功能：支持耗材的统一查看、筛选查询、领用、库存录入与编辑；须可设定库存阈值并自动提醒补货，耗材清单及相关信息可一键导出为 .csv格式文件，满足实验物资管理需求；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
	是

	3
	操作向导功能
	▲19.操作向导功能：须提供可视化实验流程配置界面，用户可灵活组合所需模块（如刺激物、行为定义、被试测量等），系统可自动生成操作向导，点击流程节点即可进入功能窗口，实现模块化、自定义、可跳转的实验搭建路径，大幅提升复杂实验场景下的配置效率与用户体验。（须提供软件功能演示视频佐证材料）
	是



四、其他要求
1、质保服务：质保期内供应商提供免费维护与技术支撑服务，提供 7×8 小时售后服务通道。接到报修申请后 2 小时内予以响应，优先通过电话、远程方式排查处置故障；远程无法解决的，供应商须在 48 小时内安排技术人员到场现场处置。
2、供应商至少组织 1 次操作培训，保障采购方相关人员熟练掌握系统操作流程、基础使用方法。
3、履约验收：由采购人组建验收小组，按照采购文件、投标文件、采购合同等约定内容开展验收工作，对设备品牌、数量、规格参数以及系统整体运行性能逐项核验。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足“▲”技术条款的，每项扣3分；不满足一般技术条款的，每项扣2分；扣完为止。报价人自行拟定响应偏离表进行响应。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026130                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                           联系人：
电子邮箱：                                           公司地址：
电话：                                               联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、技术响应偏离表（自拟格式）
4、实施计划
5、售后方案
6、业绩案例
7、其他所必需的相关材料
