**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

 2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

 3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

 4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

 5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

 6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 （公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价(万元) | 施工工期 |
|  上海海事大学工训二楼及其他楼宇木门更换工程 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 工训二楼木门更换 | 1. 门代号及洞口尺寸：木门（含门套、五金及配件等），单开木门， 2.5m\*1m，具体以现场为准。
2. 做法：五厘板套装门，门框及龙骨为松木，宽度不小于50mm，骨架密度符合国家相关要求；门板为5厘板；油漆颜色和原有一致；带正方形观察孔。
 | 樘 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 工训二楼木门更换 | 1. 门代号及洞口尺寸：木门（含门套、五金及配件等），双开木门，2.5m\*1.5m，具体以现场为准。
2. 做法：五厘板套装门，门框及龙骨为松木，宽度不小于50mm，骨架密度符合国家相关要求；门板为5厘板；油漆颜色和原有一致；两扇门均带正方形观察孔。
 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 教学楼弱电间防火门更换 | 1. 门代号及洞口尺寸：木质防火门（含门套、五金及配件等），单开木门，2.4m\*0.9m，具体以现场为准。
2. 做法：木质防火门，防火等级满足弱电间规范要求。
 | 樘 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | 教学楼实验室防火门更换 | 1. 门代号及洞口尺寸：钢质防火门（含门套、五金及配件等），单开，2.05m\*0.9m，具体以现场为准。
2. 做法：钢质防火门，防火等级满足弱电间规范要求。
 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 图书馆B901木门更换 | 1. 门代号及洞口尺寸：隔音门（含门套、五金及配件等），双开隔音钢门，2.5m\*1.5m，具体以现场为准。
2. 做法：钢制隔音门，隔音效果室外≤40dB，颜色由甲方指定。
 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 木门油漆 | 1. 门类型：木门油漆
2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑
3. 做法：木门打磨，局部修补，调和漆一地两度（环保油漆）
 | ㎡ | 50 |  |  |  | 面积为门的投影面积 |
| 7 | 学生公寓更换木门门扇 | 1. 门类型：学生公寓入户木门
2. 门代号及洞口尺寸：单开木门，2.5m\*1m,具体以现场为准
3. 做法：更换门扇（含合页等其他必要配件），门锁利旧，门框油漆刷新
4. 材质、规格：单层夹板门，5厘板；木门框宽度不小于50mm，中间支撑木条宽度不小于40mm，密度符合国家规范要求，合页、螺丝等辅材为304不锈钢；油漆为环保油漆；
 | 樘 | 90 |  |  |  | 每个门洞差异较大，尺寸以现场为准。 |
| 8 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 9 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 12 | 合计 |  元（大写 元） |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |
| --- |
| **综合单价分析表** |
|  工程名称： | 标段： | 第 页 共 页  |
| **项目编码** |  | **项目名称** |  | **工程数量** |  | **计量单位** |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额单位** | **数 量** | **单 价** | **合 价** |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** | **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| **材料费明细** | **主要材料名称、规格、型号** | **单位** | **数 量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价（元）** | **暂估合价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料费 | - |  | - |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。