**大屏幕监测显示系统技术规格及要求**

**一、主要技术要求和指标：**

大屏幕监测显示系统由4台内置800W会议摄像头和6列阵会议麦克风，支持触摸书写和无线投屏组合而成，带有传屏器+智能笔+移动支架。提供企业会议视频系统服务,随时掌握项目进度,沟通项目进展,多人多地轻松协作,助力实现业务流程标准化,任务管理标准统一化，包含视频会议解决方案，内置视频会议软件。

**功能要求**：

智能书写 ±1mm识别更精准、文稿演示 随意批注高效率、无线投屏 双向操作更省心、视频会议、6列阵降噪麦 拾音距离高达8m、800万内置摄像头、13mm超窄边框超大视野 4k超清防眩光屏清晰震撼、远程协作 开启无界办公新潮流 支持异地投屏、共享屏幕、书写同步、一体化轻部署视频会议更便捷、0.04s超快响应，±1mm书写精度，支持多手势操控、电脑、手机、平板实时共享，分享不受限制、任意批注 信息同步分享，支持文稿保存本机，扫码带走和邮件发送。

**规格参数要求**：

|  |  |
| --- | --- |
| 宽高 | 1940\*1150mm |
| 面积 | 50-65m² |
| 适用人数 | 30人 |
| 屏幕 | 彩色 |
| 手写触摸 | 支持 |
| 接口 | HDMI |
| USB2.0 |
| USB3.0 |
| 3.5mm单插 |
| 其它 |
| 主动降噪 | 支持 |
| 云台控制 | 支持 |
| 佩戴方式 | 多功能 |
| 指向特征 | 全指向 |
| 连接方式 | 2.4G无线 |
| 带电池 | 无 |
| 带音响 | 是 |
| OPS电脑 | 其它 |
| 主体 |
| 类型 | 会议大屏 |
| 尺寸 | 65-85寸 |
| 型号 | SC86CD+MT31-i7+WT01A+SP05+ST26 |
| 内存 | 128G |
| 分辨率 | 4K |
| 操作系统 | Windows和Android |

**二、项目实施要求**

1. **项目实施周期要求**

中标方需在合同签订后15日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有平台的联合安装调试。

1. **项目实施工作要求**
	1. 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到上海海事大学指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证平台及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

* 1. 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

* 1. 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

**三、付款条件：**货到验收通过后付款。

**四、售后服务要求**

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7\*24应急响应，费用另行协商。