**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

 2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

 3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

 4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

 5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

 6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 （公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价(万元) | 施工工期 |
| 上海海事大学大礼堂基础PVC排水管道维修工程 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 挖一般土方 | 挖一般土方 埋深3M以内 | m3 | 75 |  |  |  |  |
| 2 | 回填土 | 回填、压实 | m3 | 75 |  |  |  |  |
| 3 | 单元式玻璃幕墙拆除 | 幕墙拆除 | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃幕墙现场安装 | 幕墙安装 | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 基础墙体拆除（240mm厚） | 1.基础类型:实心砖基础2.基础深度:2M3.旧砖回收要求:无 | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 墙体砌筑 | 1.零星砌砖名称、部位:孔洞填塞2.砖品种、规格、强度等级:190\*90\*903.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM10 | m3 | 7 |  |  |  |  |
| 7 | 墙体抹灰 | 1.基层类型、部位:砖基础2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP20打底扫描3.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20抹面收光 | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 防水腻子 | 1.基层类型:砌体2.喷刷涂料部位:外墙3.腻子种类:防水腻子4.刮腻子要求:2遍 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 安装u-pvc排水管DN160 | 1.排水管品种、规格:u-pvc排水管DN1602.原破损排水管及配件需拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 10 | 管道支架制作安装 | 1.材质:304不锈钢2.管架形式:非保温管架 | Kg | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 室外散水修复 | 1.垫层材料种类、厚度:60厚C30砼散水2.面层材料:鹅卵石面层3.砌体种类:实心水泥砖砌排水沟300\*100 | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:与原草皮一样2.铺种方式:满铺3.养护期:1年 | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 建筑垃圾外运 | 1.处理方式:自卸汽车外运 | 车 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 规费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 15 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |  | 税率： |
| 13 | 合计 |  元（大写 元） |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |
| --- |
| **综合单价分析表** |
|  工程名称： | 标段： | 第 页 共 页  |
| **项目编码** |  | **项目名称** |  | **工程数量** |  | **计量单位** |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额单位** | **数 量** | **单 价** | **合 价** |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** | **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| **材料费明细** | **主要材料名称、规格、型号** | **单位** | **数 量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价（元）** | **暂估合价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料费 | - |  | - |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用（根据自报施工方案进行列项）。