上海港湾学校网管软件

技术要求

上海港湾学校经过多年来对教育信息化的持续投入与推广已初具规模，现有有线网络基础设备70台，一卡通系统设备有20台，视频监控设备有10台，无线网络系统设备有145台，服务器硬件有20多台，服务器虚拟机有60多台，主干网络关键设备10台；这些设备的状态，都关系着学校教师的正常办公，急需要一套网管系统，监控学校所有设备的正常运行；

需要定制开发网管软件，该软件平台提供网络系统的故障、性能及网络用户分布方面的基本管理，能够实时显示设备的运行情况和状态，监控设备包括：有线、无线网络设备，包括核心交换机、汇聚交换机、接入交换机交换机、无线AC和无线AP；绘制全校楼宇设备点位图，全校设备拓扑图，需要实时显示接口的流量，设备的好／坏状态，无线的在线人数，支持根据在线人数、接口流量、CPU占用、内存占用、风扇状态、电源状态组合查询；界面优美，适合大屏演示；